1. 그림 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

2013학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

직업탐구 영역(공업②)

제 4 교시

성명			수험번호						3

직업탐구 영역

(공업②)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

직업탐구 영역

(공업②)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 제품의 구조, 원리, 기능 등을 나타낸 것이다. ㄴ. (나)는 유체의 흐름과 관의 접속, 밸브 등을 나타낸 것이다. ㄷ. (가)와 (나)는 제품 제작을 위한 수량과 재질을 나타낸 것이다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7

40

2. 그림은 제3각법으로 나타낸 정투상도이다. [설계 변경서]에 따라 치수를 수정할 때 입체도로 옳은 것은? [3점]

	[설계 변경서] 1. 품명 : 몸체 2. 항목 : 치수 기입 3. 변경 내용 : 가. 4-8×45°를 4-R8로 수정한다. 나. 4-∅10을 6-∅10으로 수정한다. 다. ∅40을 □40으로 수정한다.

①	②	③
④	⑤

3. 다음은 파라핀 제품을 제작하는 과정이다. 정투상도의 형틀로 완성된 제품 모양으로 가장 적절한 것은?

정투상도 작성	⇨	형틀 제작	⇨	파라핀 주입	⇨	형틀 제거	⇨	제품 완성

	⇨
정투상도		형틀

①	②	③
④	⑤

4. ○○ 회사에 대한 표준 연혁의 일부를 나타낸 것이다. (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

표준 연혁

2000. 5. 조선용 기자재 전문 공장 지정(상공부 승인)

2004. 1. JIS Z 3211 승인 후 수출                   (가)

2008. 2. KS D 7006(허가 번호 1534) 인증          (나)

2009. 5. 솔리드 와이어 CWB 승인 및 캐나다 수출

2011. 2. ISO-9002 인증 획득                       (다)

2012. 6. CWB 승인 (S-6011, S-7014F)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 미국 국가 표준을 승인 받아 수출하였음을 의미한다. ㄴ. (나)는 한국 산업 표준 분류의 금속 부문에서 인증을 받았음을 의미한다. ㄷ. (다)는 국제 표준화 기구로부터 국제 표준 인증을 획득하였음을 의미한다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 제3각법으로 나타낸 정면도이다. 평면도가 될 수 있는 투상도로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ.	ㄴ.	ㄷ.	ㄹ.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

8

40

6. 그림은 기계장치의 조립도이다. 이 장치의 부품에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 ‘기어’이다. ㄴ. (나)는 회전체와 축을 고정하여 회전력을 전달하는 데 사용한다. ㄷ. (다)는 ‘너트’이며, 2개 이상의 부품을 결합하는 데 사용한다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 입체도를 보고 제3각법으로 정투상도를 작성할 때, 평면도의 치수 기입이 가장 적절한 것은?

	⇨

①	②	③
④	⑤

8. 투상법 (가)를 적용하여 (나)의 투상도를 작성하였다. 평화면에 나타날 수 있는 투상도로 옳은 것은? [3점]

(가)	(나)

①	②	③
④	⑤

9. CAD 시스템을 이용하여 정투상도 (가)를 작성하였다. 우측면도를 (나)와 같이 새로 작성할 때, 정면도로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

⇨

	좌표 입력
우측면도	명령 : LINE □ 시작점 : 70,10 □ 다음점 : @20<0 □ 다음점 : 90,40 □ 다음점 : @-20,-30 □ 다음점 : □

(가)

(나)

< 보 기 >

ㄱ.	ㄴ.	ㄷ.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 입체도를 투상도의 A-A로 절단하였을 때, 단면도로 옳은 것은? (단, 구멍 간격은 등간격이다.)

	⇨

①	②	③
④	⑤

11. 입체도를 보고 제3각법으로 투상도에 치수 기입을 하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

	⇨

		< 보 기 >
	ㄱ. 정면도는 전(온)단면도로 작성하였다. ㄴ. 우측면도에 치수 (45)를 45로 수정할 곳이 있다. ㄷ. 정면도에 치수 4-∅15를 2-∅15로 수정할 곳이 있다. ㄹ. 평면도와 우측면도는 반복도형의 생략법으로 작성하였다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

12. 다음 정투상도 [조건 1]과 투상도의 원리 [조건 2]를 만족하는 특수 투상도로 옳은 것은? [3점]

[조건 1]	[조건 2]
	◦ 모서리를 세 축으로 하여 하나의 투상도에 그리는 투상도 ◦ 인접한 두 면 가운데 밑면은 기면에 평행하고, 다른 면은 화면에 경사진 투상도

①	②	③
④	⑤

33

40

13. 조립도를 분해하여 부품을 스케치할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

	⇨

		< 보 기 >
	ㄱ. 면 A는 표면에 광명단을 칠한 후 찍어 그릴 수 있다. ㄴ. 면 B는 버니어켈리퍼스로 측정하여 컴퍼스로 그릴 수 있다. ㄷ. 면 C의 외형은 연필로 형상을 따라 그릴 수 있다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 주어진 선분 AB를 이용하여 [작도 순서]에 따라 도형을 작도하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 선분 AB의 길이는 210 mm이다.) [3점]

		[작도 순서] 1. 주어진 선분 AB를 반지름으로 점 A와 B에서 수직선과 원호를 각각 그려 만나는 교점 C, D를 구한다. 2. 점 A와 D, 점 C와 D를 연결하고, 점 C와 D에서 선분 CD의 수직선을 위로 그린다. 3. 점 D에서 선분 AD를 반지름으로 하는 원호를 그려, 점 D에서 선분 CD의 수직선과 만나는 교점 E를 구한다. 4. 점 E에서 선분 AB의 길이를 반지름으로 하는 원호를 그려, 선분 CD의 수직선과 만나는 교점 F와 G를 구한다. 5. 점 E와 F를 연결한다.

		< 보 기 >
	ㄱ. 선분 CF는 선분 AB의 2배이다. ㄴ. 선분 AB와 선분 EG의 길이는 같다. ㄷ. 정사각형 그리는 방법을 사용하였다. ㄹ. 사각형 CDEF는 A4 용지의 크기와 같다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 전자 회로도를 보고 회로 기판을 제작할 때, [조립 부품]에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

[조립 부품]
품 명	수 량	설 명
전해 콘덴서	(가)	전기를 일시적으로 저장하는 역할을 하는 소자
다이오드	1	(나)
(다)	4	전류의 흐름을 억제하는 기능을 가진 소자
(라)	3	전기 신호를 증폭ㆍ제어하는 데 사용하는 소자

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)의 수량은 ‘3’개 이다. ㄴ. (나)는 ‘전류를 한 쪽 방향으로만 흐르게 하는 소자’이다. ㄷ. (다)는 ‘트랜지스터’이다. ㄹ. (다)는 수동형, (라)는 능동형 소자이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

16. 입체도를 보고 [도면 작성 순서]에 따라 투상도를 작성하려고 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? (단, 한 칸의 크기는 10 mm로 한다.) [3점]

	⇨	[도면 작성 순서]

		< 보 기 >
	ㄱ. 1단계에서 눈 → 물체 → 투상면의 순서로 놓고 투상한다. ㄴ. 3단계에서 제도 용지의 크기는 A3 용지를 사용한다. ㄷ. 4단계에서 평면도와 우측면도에 숨은선을 작도한다. ㄹ. 5단계에서 정면도의 가로 전체 치수는 70으로 기입한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

34

40

17. 입체도를 보고 제3각법으로 정면도를 완성하고, 평면도와 우측면도를 그리는 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	⇨

		< 보 기 >
	ㄱ. 면 A는 우측면도에서 숨은선으로 나타난다. ㄴ. 선 B는 평면도에서 외형선으로 나타난다. ㄷ. 면 C는 평면도와 우측면도에서 면으로 나타난다. ㄹ. 선 D는 평면도에서는 면, 우측면도에서는 선으로 나타난다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

18. 그림 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)의 정면도에 나타나는 상관선은 곡선이다. ㄴ. A는 (나)의 전개 방법으로 전개할 수 있다. ㄷ. B는 꼭짓점을 중심으로 부채꼴을 그려 전개할 수 있다. ㄹ. A와 B는 전개도를 그릴 때 컴퍼스를 사용할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

19. 그림과 같은 투상법의 원리를 적용하여 작성된 정면도와 우측면도의 투상도로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ.	ㄴ.
ㄷ.	ㄹ.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

20. 드릴 지그를 제작하기 위하여 프리핸드로 도면을 작성하였다. [검도 수정 내용]에 대한 해결 방안으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

[검도 수정 내용]
	검도 항목	문제점	해결 방안	비고
ㄱ	정면도	치수 기입	누락된 치수 기입
ㄴ	우측면도	투상선	숨은선을 중심선으로 수정
ㄷ	도면 양식	도면 양식	표제란 기입

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.