1. 그림 (가), (나)는 스피커의 회로도 일부와 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

2014학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

직업탐구 영역(공업②)

제 4 교시

성명			수험번호						3

직업탐구 영역

(공업②)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

직업탐구 영역

(공업②)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1

40

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 전자 부품 상호 간의 접속 상태를 나타낸 것이다. ㄴ. (나)는 부품의 명칭 및 기능을 나타낸 것이다. ㄷ. (가), (나)는 부품의 크기와 재질을 나타낸 것이다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7

40

2. 그림은 주사위를 전개도 (가)와 제3각법의 투상도 (나)로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 평행선법을 이용한 전개도이다. ㄴ. (나)의 우측면도에 나타나는 점은 6개이다. ㄷ. (나)의 평면도와 좌측면도에 나타나는 점의 합은 11개이다. ㄹ. (가)의 점 4개인 면은 (나)에서 배면도이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 입체의 정면도를 스케치하는 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

	1단계	2단계	3단계

		< 보 기 >
	ㄱ. 면 A는 본뜨기법으로 그릴 수 있다. ㄴ. 숨은선과 중심선은 삼각자를 사용하여 그릴 수 있다. ㄷ. 구멍 B는 버니어 캘리퍼스로 측정하여 치수를 기입한다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 도면 작성 순서에 따라 입체의 투상도를 작성할 때, (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 도면 용지는 A3, 한 눈금의 길이는 10 ㎜로 한다.)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)에는 2 : 1로 수정할 수 있다. ㄴ. (나)에는 윤곽선, 표제란, 중심 마크를 작성한다. ㄷ. (다)에는 정면도와 평면도를 그릴 수 있다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 제3각법으로 나타낸 투상도이다. 이를 나타낸 입체도로 옳은 것은?

①	②	③	④	⑤

6. 그림의 옥내 배선도에 있는 문제점을 해결하려고 한다. 해결 방안을 적용한 도면으로 가장 적절한 것은?

문제점		해결 방안
◦ 과도한 전기 요금 ◦ 화장실 스위치 ◦ 작은방 콘센트	⇨	◦ 형광등으로 교체 ◦ 스위치 이전 설치 ◦ 작은방 콘센트 설치

①	②	③
④	⑤

8

40

7. 그림 (가), (나)는 표준 규격 일부를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)에는 한국 산업 표준의 기계 부문 표준이 있다. ㄴ. (나)에는 독일의 국가 표준이 있다. ㄷ. (가)와 (나)는 국제 표준으로 사용할 수 있다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 어떤 물체를 제3각법으로 나타낸 우측면도이다. 정면도와 평면도가 될 수 있는 모양으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

			< 보 기 >
	ㄱ.	ㄴ.			ㄷ.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 입체 형상을 투상도의 A - A 방향으로 절단하였을 때, (가)에 들어갈 단면도로 옳은 것은? (단, 구멍은 모두 관통되어 있다.)

①	②	③
④	⑤

10. 입화면의 선분 ab를 평화면, 측화면에 투영할 때, (가)～(다)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	(가)	(나)	(다)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 측화면에서 선으로 나타난다. ㄴ. (나)는 측화면에서 점으로 나타난다. ㄷ. (다)는 측화면에서 실제 길이로 나타난다. ㄹ. (나)의 입화면과 (다)의 측화면은 같은 길이로 나타난다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

11. 다음 조립도에서 부품 A와 조립될 부품 B의 치수 기입으로 옳은 것은? (단, 구멍은 핀으로 고정한다.) [3점]

조립도	부품 A

①	②	③
④	⑤

33

40

12. 그림 (가), (나)에서 입체도를 보고 제3각법으로 정면도를 완성하였다. 평면도와 우측면도를 그릴 때, 선에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)의 평면도에 외형선을 그릴 곳이 있다. ㄴ. (나)의 평면도에 선의 우선 순위가 적용될 곳이 있다. ㄷ. (가), (나)의 우측면도에 숨은선을 그릴 곳이 있다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림 (가)의 △ABC를 이용하여 (나)와 같이 평면도형을 작도하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, O1은 외접원의 중심, O2는 내접원의 중심이다.)

[3점]

	⇨
(가)		(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. 선분의 끝 점에 수직선 그리기를 사용하였다. ㄴ. △ABC가 정삼각형이면 점 O1, O2는 같은 곳에 있다. ㄷ. 내접원을 그릴 때 각을 2등분하는 방법을 사용하였다. ㄹ. 외접원을 그릴 때 선분을 2등분하는 방법을 사용하였다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 제3각법으로 상관체의 투상도를 완성하고 전개도를 그리려고 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 우측면도의 상관선은 곡선으로 나타난다. ㄴ. 부품 A의 전개도에는 운형자가 사용할 수 있다. ㄷ. 부품 A, B의 전개도는 방사선법으로 그릴 수 있다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가)의 투상도법 원리를 적용하여 정투상도 (나)를 작성하였다. 이를 나타낸 입체도로 옳은 것은?

(가)	(나)

①	②	③	④	⑤

16. 그림은 어떤 입체도를 보고 제3각법으로 작성한 평면도이다. 정면도가 될 수 있는 모양으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

			< 보 기 >
	ㄱ.	ㄴ.		ㄷ.		ㄹ.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

34

40

17. 그림 (가), (나)는 동력 전달 장치의 일부이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)에는 위치를 고정할 때 사용하는 핀이 있다. ㄴ. (나)에는 부품을 결합할 때 사용하는 볼트가 있다. ㄷ. (가), (나)에는 축의 회전력을 회전체에 전달하는 부품이 있다. ㄹ. (나)에는 (가)보다 두 축 사이의 거리가 길 때 사용하는 부품이 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

18. (가)와 (나)의 특수 투상법을 적용한 투상도로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

◦ 정면은 정투상도의 정면도와 거의 같은 모양으로 그린다. ◦ 수평면에 대해 측면의 경사 각도는 30°, 45°, 60°로 그린다.
(가)	(나)

			< 보 기 >
	ㄱ.	ㄴ.		ㄷ.		ㄹ.

(가)	(나)	(가)	(나)

①	ㄱ	ㄴ	②	ㄱ	ㄷ

③	ㄴ	ㄱ	④	ㄷ	ㄹ

⑤	ㄹ	ㄴ

19. CAD 시스템을 이용하여 제3각법으로 (가)와 같이 정면도를 완성하고, 평면도를 그리기 위해 (나)와 같이 좌표를 입력하였다. 이때 우측면도가 될 수 있는 모양으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	명 령:LINE□ 시작점:30,35□ 다음점:@10,0□ 다음점:@20<90□ 다음점:@-20,0□ 다음점:@0,-20□ 다음점:30,35□ 다음점:@20<90□ 다음점:□
(가)	(나)

			< 보 기 >
	ㄱ.	ㄴ.		ㄷ.		ㄹ.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

20. 도면 관리 순서 (가)의 A ~ C를 도면 (나)에 적용할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[3점]

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. A에서 3-∅14는 4-∅14로 수정한다. ㄴ. B에서 부품란에 SCM435를 기입한다. ㄷ. C에는 출도할 때 복사도가 사용된다. ㄹ. (나)의 도면은 (가)의 절차에 따라 제품을 생산한 후 회수하여 폐기한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

34

40

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.