정보 기술 기초 정답

1	⑤	2	⑤	3	①	4	③	5	①
6	⑤	7	③	8	④	9	③	10	④
11	①	12	②	13	④	14	⑤	15	⑤
16	②	17	④	18	②	19	②	20	③

해 설

1. [출제의도] 데이터와 정보를 알고 특징과 관계를 파악한다.

지혜 피라미드에서 (가)는 정보, (나)는 데이터이다. 정보는 시간과 장소에 따라 그 가치가 달라지며 새로운 정보를 만들기 위해 데이터가 될 수 있다.

2. [출제의도] 프로그램 작성 단계를 이해한다.

(가)는 프로그램 언어 문법에 맞지 않는 문장을 사용했을 때 발생하며, (나)는 오류가 발생했을 때 수정하는 작업을 의미한다. (다)는 프로그램을 실행했을 때 의도하지 않은 결과가 발생하는 오류이다.

3. [출제의도] 불 대수를 이용하여 논리식을 간소화 한다.

Y = A + A' · B를 간소화하면 Y = (A + A') · (A + B)이며 A + A' = 1이므로 Y = 1 · (A + B) = A + B이다.

4. [출제의도] 다양한 입출력 포트를 알고 구별한다.

(가)는 PS/2 포트, (나)는 USB 포트, (다)는 병렬 포트이다. 병렬 포트는 프린터를 주로 연결하며, 프린터 포트라고도 한다.

5. [출제의도] 해킹의 위험성을 이해하고 예방 방법을 찾아 적용한다.

해킹이나 바이러스의 피해를 예방하기 위해서는 백신과 방화벽 등 보안 프로그램을 설치하거나 신뢰할 수 있는 웹 사이트와 프로그램을 사용한다.

[오답풀이] 비밀번호는 타인이 추측하기 어렵게 만들고 수시로 변경해야 한다. 출처가 불분명한 메일의 첨부파일은 다운로드하거나 열지 않고 바로 삭제한다.

6. [출제의도] 인터넷 중독에 대해 이해하고 예방 방법을 안다.

지나친 인터넷 사용 때문에 일상 생활에 장애가 발생하고 인터넷에 대한 금단 현상과 내성을 지니게 되는 정보 통신의 역기능은 인터넷 중독이다.

7. [출제의도] 인터넷 전송 방식과 주소 체계를 알고 관계를 파악한다.

(가)는 숫자, 문자 등 다양한 정보를 나타낼 수 있는 QR 코드이며, (나) E-mail 전송에 사용되는 프로토콜 중에는 송신할 때 사용하는 SMTP와 수신할 때 사용하는 POP3가 있다. (다)의 ‘ac’는 대학교를 의미한다. 회사를 의미하는 서브 도메인은 ‘co’이다.

8. [출제의도] 연산 장치의 구성과 수행 과정을 안다.

(가)는 누산기, (나)는 데이터 레지스터, (다)는 상태 레지스터이다. 누산기는 주기억 장치로부터 연산을 수행할 데이터를 제공받아 보관하거나 사칙 연산, 논리 연산 등의 결과를 기억한다. 데이터 레지스터는 주기억 장치로부터 읽어 들인 데이터를 임시 보관하고 있다가 가산기에 제공하는 역할을 한다. 상태 레지스터는 연산의 결과가 양수나 0 또는 음수인지, 자리올림이나 오버플로가 발생했는지 등의 연산에 관계되는 상태와 외부로부터의 인터럽트 신호의 유무를 저장한다. 1단계 수행 후 (가)는 (1001)2이고, 2단계 수행 후 (가)는 (1110)2, (나)는 (0101)2, (다)에는 자리 올림 상태가 저장된다.

9. [출제의도] 하드웨어의 구성을 알고 각 장치의 특징과 관계를 파악한다.

(가)는 중앙 처리 장치, (나)는 주기억 장치, (다)는 보조 기억 장치이다. 중앙 처리 장치는 컴퓨터를 제어하고 데이터를 처리하는 장치로 , 컴퓨터에서 두뇌 역할을 한다. 주기억 장치는 중앙 처리 장치에 연결되어 데이터나 프로그램, 또는 중앙 처리 장치에 즉시 접속이 가능한 정보를 저장하거나 다른 시스템 장치에 저장하는 역할을 한다. 보조 기억 장치는 현재 사용하지 않는 프로그램이나 데이터를 전원이 끊겨도 기억된 내용 그대로 저장하도록 만들어진 외부 기억 장치이다.

[오답풀이] ㄷ. 중앙 처리 장치와 주기억 장치의 속도 차이를 개선하기 위한 장치는 캐시 기억 장치이다.

10. [출제의도] TCP/IP 프로토콜을 이해한다.

(가)는 32bit IPv4 주소 체계이다. (나)는 외부 네트워크와 연결하는 게이트웨이이고 , (다)는 도메인 이름(www.abc.hs.kr)을 IP 주소(210.112.123.5)로 변환해 주는 DNS 서버이다.

11. [출제의도] 통신 회선의 특징을 안다.

제시된 통신 회선은 광케이블이다. 데이터를 빛의 형태로 전송하며, 외부 신호의 영향을 거의 받지 않는다.

[오답풀이] ㄷ은 동축케이블, ㄹ은 꼬임선에 대한 설명이다.

12. [출제의도] 스프레드시트(엑셀)의 함수식을 알고 활용한다.

[오답풀이] ㄴ. [E4]셀에는 COUNTIF 함수가 아닌 IF 함수를 사용해야 한다. ㄹ. [D9]셀에는 SUM 함수 대신 AVERAGE 함수를 사용해야 한다.

13. [출제의도] 진수의 변환을 이해한다.

시간(분) : (10 100)2은 8진수로 변환하면 (24)8이고, 거리(km) : (1 1011)2은 16진수로 변환하면 (1B)16이다.

14. [출제의도] 운영 체제의 역할을 안다.

사용자와 하드웨어 사이에 필요한 시스템 소프트웨어로 (가)는 운영 체제이다. ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 운영 체제의 역할에 대한 설명이다.

15. [출제의도] 이동 전화 서비스의 발전에 대해 알고 적용한다.

(가)는 ㄷ, (나)는 ㄴ, (다)는 ㄱ이 설명하고 있다.

16. [출제의도] 컴퓨터와 통신 기술의 발전을 이해한다.

사례는 증강 현실(AR)에 대한 내용이다.

[오답풀이] ㄱ은 화상회의, ㄴ은 RFID 대한 설명이다.

17. [출제의도] 무선 통신 서비스의 특징을 안다.

무선 인터넷 기술 중 와이파이에 대해 묻고 있다.

[오답풀이] ㄱ. 무선 공유기에서 멀어질수록 통신 품질은 나빠진다.

18. [출제의도] 논리 게이트의 특징을 알고 분류한다.

감시 카메라 출력 Y는 신호 위반이 감지(A = 1)되거나 과속이 감지(B = 1)되면 촬영(Y = 1)된다. 그러므로 논리식은 Y = A + B이고 논리게이트는 OR 게이트이다.

19. [출제의도] 디코더 회로를 실생활에 적용한다.

제시된 [진리표]와 [회로도]는 디코더 회로이다.

[오답풀이] ㄱ. 부호기라고도 하는 조합 논리 회로는 인코더이다. ㄴ. 현재의 출력이 다음 입력에 영향을 미치는 회로는 순서 논리 회로이다.

20. [출제의도] HTML 언어를 알고 사용한다.

표를 만들기 위해 사용하는 (가)에 들어가는 태그 명령어는 ‘table’이다. 그림을 삽입하기 위해 사용하는 (나) 태그 명령어는 ‘img’이고, 순서가 없는 목록을 만들 때 사용하는 (다) 태그 명령어는 ‘ul’이다.