공업② 정답

1	③	2	①	3	④	4	⑤	5	②
6	③	7	②	8	①	9	④	10	②
11	⑤	12	①	13	③	14	②	15	④
16	⑤	17	①	18	③	19	④	20	④

해 설

1. [출제의도] 도면의 종류를 파악하고 개념을 이해한다.

(가)는 제품의 구조, 원리 등을 나타내는 설명도이고, (나)는 유체의 흐름을 나타내는 계통도이다.

2. [출제의도] 입체도를 보고 검도하여 적절한 우측면도를 선택한다.

도면의 우측면도에는 구멍 치수가 누락되었고, 가로 전장 치수가 중복되어 있다.

3. [출제의도] 입체도를 보고 제3각법으로 정투상도(6면도)를 적용한다.

평면도에는 숨은선이 누락되었고, 좌측면도에는 큰 구멍의 숨은선이 2개 누락되어 있다. 우측면도는 모따기에 대한 숨은선을 외형선으로 수정해야 한다. 정면도, 저면도, 배면도는 바르게 작성된 투상도이다.

4. [출제의도] 국가 표준 및 국제 표준의 개념을 이해한다.

제시된 광고문의 (가)는 한국 산업 표준의 전기 부문, 국제 전기 기술 위원회의 기준을 획득한 제품이고, (나)는 한국 산업 표준의 통신 부문, 독일 국가 표준, 국제 전기 기술 위원회의 기준을 획득한 제품이다.

5. [출제의도] 주어진 투상도로 단면도의 개념을 이해하고 적용한다.

단면 A-A로 투상도에서 타원의 외형선과 숨은선을 찾고, 단면 B-B로 투상도에서 외형선을 찾는다.

6. [출제의도] 전기ㆍ전자 도면에서 부품의 종류와 개수, 금액을 파악한다.

주어진 도면에 전해 콘덴서가 1개 있으므로 금액은 1개×200원=200원이다. 전류를 한쪽 방향으로 흐르게 하는 다이오드는 4개이므로 금액이 120원이다.

[오답풀이] <보기> ㄴ에서 변압기는 1개로 금액이 1,000원, 트랜지스터는 3개로 금액이 1,050원이다.

7. [출제의도] 상관체의 투상도로 전개도의 원리를 이해한다.

제시된 전개도는 평행선을 이용한 전개도법이고, 전개도에 마름모 모양이 나타나야 한다. <보기>의 ㄱ은 삼각형을 이용한 전개도법이고, ㄷ은 평행선을 이용한 전개도법으로 마름모 모양이 나타나지 않는다.

8. [출제의도] 옥내 배선도를 조건에 따라 설계하고 적용한다.

벽붙이형 콘센트는 로 표시하고, 천장 은폐 배선은 실선으로 표시한다. ①의 경우 벽붙이형 콘센트가 3개이고, 천장 은폐 배선을 사용하였으며, 전등 소비 전력은 거실 60W(30W×2), 주방 40W(20W×2), 화장실 60W, 방 30W로 190W이다.

9. [출제의도] 정투상도의 정면도에 알맞은 우측면도를 이해하고 적용한다.

<보기>의 ㄱ은 정삼각형, ㄴ은 직각삼각형, ㄷ은 정사각형이 (가), (나)에 공통으로 들어갈 수 있는 우측면도이다.

10. [출제의도] 조립도와 각 부품에 대한 특수 투상법의 개념을 이해한다.

조립도는 등각 투상도로 세 좌표축이 이루는 각이 120°이고, 부품 A는 1소점 투시 투상도, 부품 B는 기면과 화면이 기울어진 3소점 투시 투상도이다.

[오답풀이] <보기> ㄹ에서 투시 투상도는 원근감이 나타나고, 등각 투상도는 원근감이 나타나지 않는다.

11. [출제의도] 주어진 정삼각형으로 평면 도형을 작도하고 작도 순서를 적용한다.

작도 순서에 따라 그리면 정삼각형 ABC와 같은 면적의 직사각형 ABGF가 그려진다. 따라서 선분 AD와 선분 CD의 길이는 같고, 선분 AB의 수직 2등분하는 방법은 각 ACB를 2등분하는 방법으로 그릴 수 있다.

12. [출제의도] 주어진 부품에 조립될 부품을 찾아 제3각법을 적용한다.

조립될 부품에서 홈은 정면도에서 숨은선으로 나타나고, 돌출된 부분은 외형선으로 나타난다.

13. [출제의도] 제3각법에서 정면도, 평면도, 우측면도의 개념을 이해한다.

제시된 정면도와 우측면도로 입체 형상이 경사진 모양을 찾는다.

14. [출제의도] 주어진 정면도를 보고 평면도와 치수 기입 방법을 적용한다.

[오답풀이] <보기>의 ㄴ, ㄹ은 정면도의 중앙 실선이 평면도에 나타나지 않고 치수 35가 중복 기입되었다.

15. [출제의도] 투상법의 원리에 따라 작성된 정투상도를 평가한다.

투상법의 원리는 제3각법이며, <보기>의 ㄴ은 정면도, 평면도, 좌측면도로 작성되었고, ㄷ은 정면도, 평면도, 우측면도로 바르게 작성되었다.

[오답풀이] <보기> ㄱ의 평면도에서는 중앙 외형선이 숨은선으로 나타나야 한다.

16. [출제의도] 부품의 형상에 따라 적절한 스케치 방법을 적용한다.

정면도는 프린트법과 프리핸드법으로, 평면도는 물체의 외형을 따라 그리는 본뜨기법과 프리핸드법으로 그릴 수 있다. 우측면도의 구멍과 두께는 버니어캘리퍼스로 측정하여 그릴 수 있다.

[오답풀이] <보기>의 ㄴ에서 스케치도를 그릴 때 제도 용구는 사용하지 않는다.

17. [출제의도] 제3각법으로 그려진 투상도를 보고 좌측면도를 선택한다.

주어진 투상도로 입체를 형상화하여 좌측면도를 그리면 우측면도의 모양과 대칭으로 나타난다.

18. [출제의도] 반복 도형 생략법과 대칭 도형 생략법의 개념을 이해한다.

제시된 도면 (가)에서 두께는 3mm이고, ∅5 구멍의 개수는 24개이며, 대칭 도형 생략법이 적용 되었다. (나)에서 ∅3 구멍의 개수는 16개이고, ∅5 구멍의 개수는 14개로 반복 도형 생략법이 적용 되었다.

19. [출제의도] 도면의 척도를 찾고 치수 기입을 적용한다.

입체도 상단에 제시된 높이 5mm가 모눈종이에 10mm로 작도되었으므로 척도는 2:1이다. 정면도에서 A는 40mm로 작도되어 있으므로 척도에 따라 20으로 기입된다.

20. [출제의도] CAD 시스템으로 우측면도의 좌표를 입력하여 입체도에 적용한다.

[좌표 입력]으로 그려진 우측면도는 입체도 상단이 직사각형이다. 우측면도가 직사각형으로 그려지는 입체도는 <보기>의 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.