해사 일반 정답

1	②	2	①	3	①	4	④	5	②
6	③	7	③	8	⑤	9	⑤	10	③
11	⑤	12	④	13	⑤	14	①	15	②
16	①	17	②	18	①	19	④	20	②

해 설

1. [출제의도] 선박의 입거 시설에 대해 이해한다.

(가)는 플로팅 도크이며, (나)는 드라이 도크이다. (가)는 해상에 떠 있기 때문에 이동 가능하며 (나)보다 시설 유지비가 많이 든다.

[오답풀이] ㄴ. 레일을 이용하는 입거 시설은 선대이다. ㄹ. (가)가 기상의 영향을 (나)보다 많이 받는다.

2. [출제의도] 해상 보험 계약 내용을 이해한다.

보험 목적물인 선박의 경제적 가치가 보상 최고 한도액보다 많으므로 일부 보험에 해당하며, 보험금액이 400억 원이고 보험료가 2억 원이므로 보험 요율은 0.5% 이다.

[오답풀이] ㄷ. 보험가액은 선박의 경제적 가치인 500억 원이다. ㄹ. 보험 목적물이 선박이므로 선박 보험에 관한 내용이다.

3. [출제의도] 주 기관에서 발생하는 현상을 보고 이에 대한 원인을 파악한다.

압축 불량 및 폭발가스 누설로 발생하는 현상으로 실린더 라이너의 마모가 원인이다.

4. [출제의도] 선체 구조의 기능을 파악한다.

(가)의 용골(keel)은 선수에서 선미까지 이어지는 종강력재이며, (나)의 현호(sheer)는 선수에서 선미까지 갑판상의 만곡으로 예비부력과 능파성 향상, 선체 미관을 좋게 한다. (다)는 캠버(camber)로 선체 배수와 횡강도 증대 역할을 한다.

5. [출제의도] 항만국 통제 제도를 이해한다.

(가)는 항만국 통제 제도이다. 이는 국제적으로 동일하게 적용되며, 이 제도에 의해 선박에 의한 해양 사고를 줄일 수 있다.

6. [출제의도] 개항질서법에 따른 선박의 등화를 파악한다.

그림의 선박 등화는 대수 속력이 없는 조종 불능선을 의미한다.

[오답풀이] ㄹ. 흘수 제약선의 등화는 잘 보이는 곳에 홍등 3개의 전주등으로 표시한다.

7. [출제의도] EPIRB의 특징을 파악한다.

그림의 표지는 EPIRB이다. 이는 조타실 밖에 위치하고 있으며, 수면에서 4 m 아래로 잠기면 자동 작동된다.

8. [출제의도] 디젤 기관의 구조적 특징을 보고 2행정과 4행정 사이클 기관의 특징을 구별한다.

(가)는 2행정 사이클 기관, (나)는 4행정 사이클 기관으로 (가)는 대형 선박의 추진 기관에 적합하고, (나)는 고속 회전에 적합하다.

[오답풀이] ㄱ. (가)는 소기 압력에 의해 흡기와 배기가 동시에 이루어진다. ㄴ. (나)는 크랭크 축이 2회전하는 동안 1회 폭발한다.

9. [출제의도] 용선 계약에서 정박 기간에 따라 발생하는 체선료와 조출료를 이해한다.

약정 정박 기간을 초과하여 정박할 때에는 체선료를, 하역이 빨리 끝나 정박 기간이 단축된 경우에는 체선료의 1/2에 해당하는 조출료가 발생한다.

10. [출제의도] 화상에 대한 적절한 응급 처치를 안다.

ㄱ. 화상을 입은 경우 생리 식염수나 찬물로 빨리 냉각시킨다. ㄷ. 화상 부위를 소독된 거즈로 덮고 체온을 유지한다.

[오답풀이] ㄴ. 물집은 터뜨리지 않는다.

11. [출제의도] 선박에 작용하는 힘점의 변화가 선박의 운동에 어떻게 적용되는가를 파악한다.

[eqn: bar{KM}] - [eqn: bar{KG}] = [eqn: bar{GM}]이다. [eqn: bar{GM}]  > 0이면 복원력이 있고, [eqn: bar{GM}] = 0이면 중립 평형 상태이다.

[오답풀이] ㄱ. 횡경사 시 B점은 변한다. ㄴ. 평형수 적재 시 G점은 내려간다.

12. [출제의도] 점장도에서 대권항로의 특징에 대해 안다.

대권을 따라 항해하게 되면 최단거리 항해이기 때문에 경제성이 고려된 항로이며, 대권을 따라 항해하면 계속해서 변침해야 한다.

13. [출제의도] 각 용도에 맞는 선내의 해양 오염 방지 장치를 이해한다.

(가)는 유수분리기로, 빌지를 분리하여 물만 배출하는 기기이며, (나)는 폐유 소각기로 분리된 기름, 즉 슬러지를 처리하는 기기이다.

14. [출제의도] 선박의 종류를 파악하여 선박의 운송 서비스 형태에 적용한다.

그림은 부정기선에 해당하는 벌크선의 단면도로 부정기선은 용선 계약을 체결하여 운항한다.

[오답풀이] 나머지는 정기선에 해당하는 컨테이너선의 운송 서비스 형태이다.

15. [출제의도] 스러스터의 특징을 이해한다.

그림의 A는 스러스터이다. 스러스터는 선박을 횡방향으로 이동시키기 위한 설비로, 주로 대형 선박에 장착되어 있다.

[오답풀이] ㄴ. 선체 부식을 방지하기 위하여 아연판을 부착한다. ㄹ. 선박의 트림 조정은 평형수가 한다.

16. [출제의도] 항만 시설의 종류와 용도를 이해한다.

A는 안벽, B는 외해의 파랑을 차단하여 항내의 정온도를 유지시켜 주는 방파제이다.

[오답풀이] ㄷ. 등대는 항행 보조 시설이다. ㄹ. 안벽은 계류 시설, 방파제는 외각 시설에 해당한다.

17. [출제의도] 국제 복합 운송의 운송 방식을 이해한다.

그림은 부산에서 아메리칸 랜드 브리지를 거쳐 유럽까지 가는 복합 운송 경로이다. 해상 운송과 육상 운송을 이용하는 해륙 복합 운송으로서, 컨테이너에 의한 문전 운송 서비스가 가능하며 전체 운송 구간에 대하여 단일 운임이 적용된다.

18. [출제의도] 선체의 길이 방향으로 작용하는 힘을 이해한다.

그림은 파정이 선수ㆍ선미부에 오고 파곡이 선체중앙부에 오는 새깅(sagging) 상태로 선체중앙부에는 중력, 선수ㆍ선미부에는 부력이 크게 작용한다.

19. [출제의도] 트렁크형 디젤 기관의 커넥팅 로드 구조와 그 역할을 이해한다.

커넥팅 로드는 크랭크 핀과 결합되고, 피스톤의 왕복 운동을 크랭크 축의 회전으로 전환하는 역할을 한다.

20. [출제의도] 선박에서 사용하는 기름 기록부의 작성법을 안다.

수급 받은 기름은 연료유이며, 수급한 양은 1,200 M/T이다.

[오답풀이] ㄷ. 기름을 받은 시간은 총 6시간이다. ㄹ. 기름 기록부는 최종 기재 후 3년 간 보관한다.