◦  먼저 수험생이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.

직업탐구영역

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

직업탐구영역

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2007학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

제 4 교시    직업탐구영역(기초 제도)

성명			수험번호						3

◦  문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오.

◦  답안지에 수험 번호, 선택 과목, 답을 표기할 때는 반드시 ‘수험생이 지켜야 할 일’ 에 따라 표기하시오.

◦  문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 3점 문항에만 점수가 표시되어 있습니다. 점수 표시가 없는 문항은 모두 2점씩입니다.

23

72

5권 중 2권

기초제도

1. 그림은 도면의 일반적인 흐름을 나타낸 것이다.

	(가)
주문자		⇨	설계자	⇨	제작자		⇨	소비자
	(나)

(가)와 (나)의 도면에 대한 설명을 <보기>에서 골라 바르게 연결한 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 견적서를 첨부하여 주문품의 내용을 설명하는 도면 ㄴ. 물품의 모양, 기능 등 주문하는 사람의 요구 내용을 나타낸 도면 ㄷ. 관계자의 검토를 거쳐 승인을 받아 제작과 계획을 하기 위한 도면 ㄹ. 제작할 때 사용하는 도면으로 설계자의 최종적인 의도를 전달하는 도면

(가)    (나)                  (가)    (나)

①   ㄱ      ㄴ	②   ㄱ      ㄷ

③   ㄴ      ㄷ	④   ㄴ      ㄹ

⑤   ㄷ      ㄹ

2. 그림 (가), (나) 제품의 규격을 나타내는 한국 산업 규격의 부문별 기호를 바르게 연결한 것은?

(가)	(나)

(가)	(나)	(가)	(나)

①   KS A      KS B	②   KS A      KS C

③   KS B      KS C	④   KS B      KS D

⑤   KS C      KS D

3. 그림은 제3각법으로 작성한 정투상도이다. 입체도로 옳은 것은?

[정면도]	[우측면도]

①	②	③

④	⑤

4. 제3각법으로 도면을 완성할 때 필요한 선의 종류에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 우측면도에는 도형의 중심을 나타내는 1점 쇄선을 작도한다. ㄴ. 평면도에는 대상물의 일부를 파단한 경계를 표시하는 파단선을 작도한다. ㄷ. 평면도에는 대상물의 보이는 부분의 겉모양을 표시하는 굵은 실선을 작도한다. ㄹ. 우측면도에는 대상물의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는 파선을 작도한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

5. 그림은 철판에 구멍을 가공하기 위하여 작성한 도면이다. 도면에 기입된 치수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

기초제도

① 철판의 두께는 5㎜이다.

② 구멍의 반지름은 20㎜이다.

③ 같은 크기의 구멍은 9개이다.

④ 구멍의 간격은 45㎜로 일정하다.

⑤ 상단 모서리의 반지름은 10㎜이다.

6. 다음 입체도를 제3각법으로 작성한 도면으로 옳은 것은?

①	②	③

④	⑤

7. 그림과 같이 디바이더를 사용하여 축척자 눈금을 잰 후 제도 용지에 옮겼다. 도면에 표시되는 선의 길이로 옳은 것은? [3점]

24

72

5권 중 2권

	① 10㎜ ② 20㎜ ③ 30㎜ ④ 40㎜ ⑤ 50㎜

8. 학생들이 도면에 대한 대화를 나누고 있다. 대화 내용과 도면의 종류를 바르게 연결한 것은?

기초제도

영희          신애         지영

① 상세도	배선도	조립도

② 상세도	전기회로도	부품도

③ 스케치도	배선도	조립도

④ 스케치도	전기회로도    조립도

⑤ 스케치도	배선도	부품도

9. 그림 (가)와 같은 투상법으로 (나)의 도면을 작성할 때 투상도로 옳은 것은?

(가)	(나)

① 정투상도	② 사투상도	③ 등각투상도

④ 투시투상도	⑤ 부등각투상도

10. 다음 전자회로 도면을 보고 (가)와 (나)에 사용된 전자 부품의 특성을 <보기>에서 골라 바르게 연결한 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 3개의 전극을 가진 트랜지스터이다. ㄴ. 고정된 용량의 극성이 있는 전해콘덴서이다. ㄷ. 전류를 한쪽 방향으로만 통과시키는 다이오드이다. ㄹ. 저항값을 연속적으로 바꾸어 전류의 흐름을 제한한다.

(가)	(나)	(가)	(나)	(가)	(나)

①  ㄱ     ㄴ	②  ㄱ     ㄷ	③  ㄴ     ㄷ

④  ㄴ     ㄹ	⑤  ㄷ     ㄹ

11. 표는 주어진 각을 임의의 선분에 옮기는 방법을 순서대로 나타낸 것이다. (가), (나)에 들어갈 내용으로 옳은 것은? [3점]

기초제도

25

72

5권 중 2권

기초제도

순번	그리는 방법	순번	그리는 방법
	주어진 각	1	점 O를 중심으로 원호를 그려 두 변과 만나는 점을 A, B라 한다.
2	임의의 선분 CD를 긋는다.	3	가 되게 원호를 그린다. (가)
4	가 되게 원호를 그린다. (나)	5	O′A′를 직선으로 연결한다.

(가)               (나)

①  CB′	=	OB	O′B′	=	AB

②  CB′	=	OA	B′D	=	AB

③  O′B′	=	AB	A′B′	=	OB

④  O′B′	=	OA	A′B′	=	CD

⑤  O′B′	=	OA	A′B′	=	AB

12. 도면은 두 종류 이상의 선이 같은 위치에 겹치는 경우이다. 선의 우선 순위에 따라 외형선과 숨은선을 그려야 할 부분으로 옳은 것은? [3점]

외형선     숨은선              외형선     숨은선

①  A, B      C, D	②  A, C      B, D

③  A, D      B, C	④  B, C      A, D

⑤  B, D      A, C

13. 입체도를 보고 단면도를 작성할 때 단면을 보는 방향과 절단선을 바르게 표현한 것은?

26

72

5권 중 2권

	[입체도]		[단면도]

①	②	③

④                 ⑤

14. 도면 관리 업무의 절차에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

CAD 시스템으로

도면 작성

⇩

A

검도와 승인 후 도면 대장에 원도 등록

…………

⇩

B

……

원도를 A3 크기로 접어 도면함에 보관

마이크로필름으로 축소 촬영하여 보관

⇩

C

……………

제품 생산을 위하여

제작 부서에 원도를 출도

⇩

D

……………

출도 도면은 사용 후 회수하여 폐기

① A, B	② A, C	③ B, C

④ B, D	⑤ C, D

15. 다음 (가), (나)의 음영 처리된 부분을 스케치하는 방법이 <보기>와 가장 바르게 연결된 것은?

기초제도

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. 본뜨기법 ㄴ. 프린트법 ㄷ. 사진촬영법 ㄹ. 프리핸드법

(가)	(나)	(가)  (나)           (가)  (나)

①  ㄱ   ㄴ	②  ㄱ   ㄷ	③  ㄴ   ㄷ

④  ㄴ   ㄹ	⑤  ㄷ   ㄹ

16. 그림은 어떤 물체를 제3각법으로 나타낸 정면도이다. 평면도로 그릴 수 있는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ.	ㄴ.	ㄷ.	ㄹ.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 상관체의 A부분을 A3 용지에 전개도로 작성할 때 전개도법과 척도로 옳은 것은? [3점]

[상관체]

전개도법	척 도	전개도법	척 도

①  방사선법      1 : 1	②  삼각형법      1 : 1

③  평행선법      1 : 1	④  방사선법      2 : 1

⑤  평행선법      2 : 1

18. 치수 기입에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

기초 제도

		< 보 기 >
	ㄱ. 치수의 중복 기입을 피해야 한다. ㄴ. 치수는 계산할 수 있도록 기입해야 한다. ㄷ. 치수는 될 수 있는 대로 주투상도에 기입해야 한다. ㄹ. 투상도에 관련되는 치수는 분산하여 기입해야 한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

19. CAD 시스템을 이용하여 정삼각형을 작도하려고 한다. 작도 방법이 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 한 변의 길이는 40㎜이다.) [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. P1 → P2를 작도할 때 @0,40을 입력한다. ㄴ. P2 → P1을 작도할 때 @-40,0을 입력한다. ㄷ. P2 → P3를 작도할 때 @40<120을 입력한다. ㄹ. P3 → P1을 작도할 때 @40<-60을 입력한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

20. 입체도를 제3각법으로 나타낸 미완성 정투상도이다. 투상도를 완성하는 데 필요한 외형선과 숨은선의 개수를 바르게 연결한 것은? [3점]

외형선     숨은선              외형선     숨은선

①   2개       3개	②   3개       2개

③   3개       3개	④   3개       4개

⑤   4개       4개

※ 확인 사항

문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.