공업② 정답

1	③	2	④	3	③	4	⑤	5	①
6	④	7	⑤	8	③	9	②	10	①
11	②	12	③	13	⑤	14	③	15	④
16	②	17	⑤	18	①	19	①	20	④

해 설

1. [출제의도] 도면의 내용을 보고 종류와 설명을 이해한다.

제시된 도면에서 (가)는 전자 부품 상호 간의 접속 상태를 나타내는 전자 회로도이고, (나)는 제품의 구조, 원리 등을 나타낸 설명도이다.

2. [출제의도] 주사위의 전개도와 정투상도의 6면도를 이해한다.

평행선법을 이용해 전개한 주사위의 전개도를 접으면 점 3개, 5개인 면은 각각 정면도, 평면도이다. 점 1개는 우측면도, 점 6개는 좌측면도, 점 4개는 배면도, 점 2개는 저면도가 된다.

3. [출제의도] 입체의 정면도를 스케치하는 과정과 방법을 이해한다.

입체의 정면은 연필로 모양을 따라 그리고, 측정 도구인 버니어 캘리퍼스로 구멍의 크기를 측정하여 치수를 기입할 수 있다. 스케치도를 작성할 때는 삼각자, 직선자를 사용할 수 없다.

4. [출제의도] 도면 작성 순서에 따라 문제 해결 방안을 탐색한다.

제시된 입체는 도면 용지를 A3로 정하면 필요 투상도를 정면도와 평면도인 2면도로, 척도는 2 : 1로 정하여 작성할 수 있다. 반드시 필요한 양식은 윤곽선, 표제란, 중심 마크이다.

5. [출제의도] 정면도, 평면도, 우측면도로 입체를 찾아 적용한다.

정면도 하단의 라운딩 모양과 평면도의 원과 모따기, 우측면도의 사각형 모형으로 입체를 찾으면 ①번이다.

6. [출제의도] 옥내 배선도의 문제점을 파악하고 해결 방안의 도면을 이해한다.

백열등 사용으로 인한 과도한 전기 요금은 백열등을 형광등으로 교체하고, 편의를 위해 화장실 안의 스위치를 밖으로 이전 설치하고, 작은방에 콘센트를 설치한다.

7. [출제의도] 제도의 표준 규격을 이해하고 적용한다.

KS B는 한국 산업 표준의 기계 부문 기호이고, DIN은 독일의 국가 표준이다. ISO는 국제 표준화 기구로 국제 표준으로 사용할 수 있다.

8. [출제의도] 주어진 우측면도에 정면도, 평면도를 적용한다.

[오답풀이] <보기> ㄴ의 정면도 홈은 우측면도에 외형선으로 나타난다. <보기> ㄱ, ㄷ의 정면도와 평면도에 1개의 원과 여러 개의 원들은 겹쳐서 숨은선으로 나타난다.

9. [출제의도] 주어진 입체 형상을 계단 단면도로 절단하였을 때 단면도를 이해한다.

좌측의 깊은 자리파기 구멍과 중간 수직면의 U자 홈과 구멍, 우측의 돌출된 홈 구멍에는 해칭을 하지 않는다.

10. [출제의도] 입화면, 평화면, 측화면에 나타나는 선의 모양을 이해한다.

(가)에 입화면의 선은 측화면에서 같은 크기로 나타나고, (나)에 입화면, 평화면에 나타나는 수평선은 측화면에서 점으로 나타난다. (다)의 입화면과 평화면에 기울어진 선은 측화면에 실제 길이 보다 작게 나타난다.

11. [출제의도] 결합 부품의 치수 기입을 이해하고 적용한다.

부품 A, B가 결합되려면 주어진 부품 B의 구멍 개수와 부품 A의 정사각형(□)이 일치해야 한다. 따라서 답지에서 구멍은 4-∅12와 □30이 일치하는 치수가 있는 것을 찾아야 한다.

12. [출제의도] 정투상도에서 선의 우선 순위를 이해하고 적용한다.

(가)의 평면도에는 외형선, 우측면도에는 숨은선을 추가로 그려야 한다. (나)의 평면도에는 외형선, 우측면도에는 숨은선을 그려야 한다.

13. [출제의도] 삼각형에 평면도형 외접원과 내접원을 그리는 방법을 이해하고 작도한다.

삼각형의 각을 2등분하는 방법으로 내접원을 그리고, 선분을 2등분하는 방법으로 외접원을 그린다. 주어진 도형이 정삼각형일 때, 내·외접원의 중심은 일치한다.

14. [출제의도] 상관체의 전개 방법과 상관선을 이해하고 적용한다.

부품 A와 B는 각각 사각기둥과 원기둥이다. 따라서 평행선법으로 전개해야 한다. 우측면도에 나타나는 상관선은 곡선이고 운형자로 그린다.

15. [출제의도] 투상도법의 원리를 적용하여 입체도를 이해한다.

(가)의 투상도법의 원리는 제3각법이며, (나)를 제3각법으로 그린 입체도를 찾으면 ④번이다.

16. [출제의도] 주어진 평면도로 정면도를 이해한다.

[오답풀이] 주어진 평면도가 나타나려면, <보기> ㄴ의 좌ㆍ우측 상단에도 외형선이 나타나야 한다. <보기> ㄹ의 경우 정면도의 외형선으로 인해 평면도에 외형선이 나타난다.

17. [출제의도] 동력 전달 장치의 기계요소를 이해하고 적용한다.

동력 전달 장치 (가)에는 스퍼 기어, 키, 볼트, 와셔가 있고, (나)에는 평 벨트 풀리, 키, 너트, 와셔가 있다. 축의 회전력을 회전축에 전달하는 부품은 키이고, 축간 거리가 길 때는 스퍼 기어보다 평 벨트를 사용한다.

18. [출제의도] 특수 투상법을 이해하고 사투상도와 평행 투시도를 적용한다.

(가) 설명은 사투상도, (나) 그림은 평행 투시도를 나타낸 것이다. <보기>의 ㄱ은 사투상도, ㄴ은 평행 투시도, ㄷ은 경사 투시도, ㄹ은 등각 투상도이다.

19. [출제의도] CAD 시스템의 사용 방법을 이해하고 제3각법을 적용한다.

주어진 정면도에 CAD 시스템으로 좌표를 입력하면 제시된 좌표에 정면도와 같은 평면도가 그려진다. 정면도와 평면도에 적용이 가능한 우측면도는 <보기>의 ㄱ, ㄴ이다.

20. [출제의도] 도면 관리 순서를 이해하고 도면을 검도하는 데 적용하여 문제점을 해결한다.

도면 관리 순서 (가)에서 A는 도면 재작성 및 변경, B는 도면 번호 작성 등록, C는 복사도이다. (가)에 (나)를 적용하면 A 절차에 따라 치수값 3-∅14는 4-∅14로 수정되고, B 절차에 따라 도번 14-001을 등록 한다. 제품 생산을 위해 사용하는 도면은 복사도로 사용 후에는 회수하여 폐기한다.