해사 일반 정답

1	④	2	②	3	⑤	4	③	5	③
6	⑤	7	②	8	①	9	①	10	③
11	⑤	12	②	13	①	14	②	15	④
16	⑤	17	③	18	④	19	③	20	⑤

해 설

1. [출제의도] LNG 선박의 횡단면에 대한 구조적 특징을 이해하는지 평가한다.

(가)는 멤브레인식, (나)는 모스식의 LNG 선박이며,액화 천연 가스를 운반한다.

[오답풀이] ㄱ. (가)는 멤브레인식의 LNG 선박이며, ㄷ. (나)는 LNG 선박이 아니라 일반 화물선에 설치된다.

2. [출제의도] 환경 보전 해역과 특별 관리 해역을 구분하여 적용할 수 있는지 평가한다.

환경 보전 해역에서는 매립 간척 및 토사 채취가 금지되며, ‘바다의 그린벨트’ 지역으로 양식장 신설이 금지된다. 특별 관리 해역의 오염 물질은 총량 규제되며, 시화호ㆍ인천연안 등 5개의 해역이 지정되어 있다.

3. [출제의도] 해상 보험 업무 보고서를 보고 보험용어를 적용할 수 있는지 평가한다.

선박 사고 시 해운 회사가 500억 원의 보상금을 수령할 수 있는 조건으로 보험에 가입하였으며, 매달 보험료를 납입하여야 한다. 보험금 100억 원은 실제 보험 사고 시 보상 받은 금액이다.

4. [출제의도] 선박의 구조 형식을 구분하고 특징을 이해하는지 평가한다.

종강도 부재를 길이 방향으로 배치한 것은 종늑골식이며, 대형선에서 주로 채택하고 선창 내에 돌출부가 많아 액체 화물 적재에 유리하다.

[오답풀이] ㄷ. 구조가 간단하여 건조하기 쉬운 것은 횡늑골식이다.

5. [출제의도] 해운 기업의 운임과 비용에 따른 상관관계를 이해하는지 평가한다.

(가)는 선복을 운영하는 데 드는 비용이며, (나)는 운임이다. 운임이 비용보다 커야 해운 기업은 이익을 남기게 된다.

6. [출제의도] 개항의 항로에서 운항 중인 선박에 항법을 적용할 수 있는지 평가한다.

개항의 항로에서는 추월과 나란히 항행하는 것을 금지하고 있다. 방파제를 통과할 때는 출항선이 우선이며, 출항선은 우측 방파제에 접근하여 통과하고 입항선은 입구에서 대기하여야 한다.

7. [출제의도] 운항 시간표에 따라 운항하는 정기선 회사를 이해하는지 평가한다.

정해진 운항 예정표에 따라 운항하는 선박이 정기선이며, 컨테이너에 의한 복합 운송이 많고, 화물 수집을 위해 해외 점포가 필요하다.

8. [출제의도] 컨테이너 베이 플랜의 셀 번호 체계를 이해하는지 평가한다.

컨테이너의 셀 번호 6자리는 화물의 선적 위치를 표시하며, 16은 길이 방향, 05는 횡 방향, 82는 갑판 위에 적재된 것을 나타낸다.

9. [출제의도] 선박의 운항 규칙 위반 사례에 국제 협약을 적용할 수 있는지 평가한다.

(가)는 항해 당직 규정 위반으로 STCW, (나)는 구명 설비가 미비된 것으로 SOLAS, (다)는 무중 신호 규정 위반이므로 COLREG에 해당된다.

10. [출제의도] 선박용 피스톤의 종류를 보고 기관의 특징을 이해하는지 평가한다.

(가)는 트렁크형 피스톤으로 중ㆍ소형 기관용이며, 커넥팅 로드에 바로 연결된다. (나)는 크로스 헤드형 피스톤으로 크로스 헤드가 실린더 라이너가 받는 측압을 대신 받아주고, 기관의 높이는 커진다.

11. [출제의도] 선박의 명세에 사용되는 용어를 이해하는지 평가한다.

LOA는 전장으로 선박의 돌출된 모든 길이이며, 조종이나 입거에 필요하다. AIR DRAFT는 건흘수로 안전하게 다리를 통과하기 위하여 알아야 한다.

12. [출제의도] 항만 시설 중 돌핀의 설치, 구조 및 용도를 이해하는지 평가한다.

돌핀 시설은 주로 육안에서 멀리 떨어진 곳에 액체 화물 운반선이 접안하는 시설이다. 하역용 플랫폼이 있으며, 에이프런은 컨테이너 터미널의 시설이다.

13. [출제의도] 출항 보고서를 읽고 트림 및 새깅 상태를 탐구할 수 있는지 평가한다.

80 cm 선미 트림이며, 중앙 흘수는 10 m 60 cm, 평균 흘수는 10 m 40 cm로 새깅 상태이다. 선미 트림이므로 등흘수로 만들기 위해서는 부면심보다 앞쪽에 적재해야 한다.

14. [출제의도] 계통도를 보고 Fail-safe 개념이 적용된 펌프를 탐구할 수 있는지 평가한다.

선박에 탑재된 펌프 중에서 안전 운항에 직접적인 영향을 끼치는 펌프는 Fail-safe 개념으로 설계되며, 윤활유 계통도에서는 주윤활유 펌프만 해당된다.

15. [출제의도] 자동 레이더 플로팅 장치의 여러 기능을 탐구할 수 있는지 평가한다.

레이더 화면에서 ㉮는 탐지 범위 6마일, ㉯는 현재 침로 052.2 °, ㉰는 화면의 방위 기준이 북쪽, ㉱는 선수 침로, ㉲는 레이콘 신호를 표시한다.

16. [출제의도] 해운 시황 관련 지수 중 BDI 지수의 의미를 이해하는지 평가한다.

건화물 운임지수인 BDI는 부정기선 운임지수이고 원자재의 수요 등 시황의 변동에 따라 끊임없이 변한다. 액체 화물 운임 지수는 월드 스케일(WS)이고 컨테이너는 정기선 운임 지수가 따로 있다.

17. [출제의도] 선박 평형수 적재 제한 규정의 예외 규정을 적용할 수 있는지 평가한다.

선박의 안전을 확보하기 위한 경우 또는 새로 건조한 선박을 시운전하는 경우는 화물창 및 연료유 탱크에 선박 평형수의 적재를 허용한다.

18. [출제의도] 기도 폐쇄의 증상을 보고 적절한 응급 처치 방법을 적용할 수 있는지 평가한다.

그림은 하임리히 요법으로 복부 압박은 반복 실시하며, 의식을 잃은 경우는 눕혀서 실시한다.

19. [출제의도] 선박의 연안 항해 상황에서 안전 운항방법을 탐구할 수 있는지 평가한다.

(가) 선박은 A에서 270 °로 유지하고, 타선을 만나면 좌현 대 좌현으로 통과한다. 위치를 구하기 위해서 두 물표의 각도가 최소한 30 ° 이상인 것을 선택하며, D에서 장안서가 우현 정횡되면 변침한다. C는 20 m 등심선으로 경계선으로 이용된다.

20. [출제의도] 스킨 스쿠버 장비의 명칭과 장비별 특징을 이해하는지 평가한다.

A는 수중에서 공기를 넣고 뺄 수 있는 부력 조절기이며, B는 부력을 상쇄시켜주는 중량 벨트이다.