기초 제도 정답

1	②	2	②	3	③	4	⑤	5	①
6	①	7	②	8	③	9	④	10	③
11	⑤	12	⑤	13	④	14	④	15	⑤
16	①	17	④	18	②	19	③	20	④

해 설

1. [출제의도] 도면 관리에 대한 등록 및 출도, 보관에 대한 방법을 이해하고 있는지를 평가하는 문제이다.

제품을 생산하기 위한 도면의 출도는 복사도로 하며, 도면 번호의 부여는 도면 작성 후 검도와 승인 전에 하여야 한다.

2. [출제의도] 도면에 사용되는 전기에 대한 국제 규격과 국가 규격의 내용을 알고 있는지를 평가하는 문제이다.

국가 규격 중 KS B 기계, KS C 전기, KS D 금속, KS E 광산, KS F 토건이며, IEC는 국제적으로 적용하는 국제 전기 표준 회의 국제 규격이다.

3. [출제의도] 입체도를 보고 정투상도의 제3각법으로 3면도를 작성하는 능력을 평가하는 문제이다.

정투상도의 제3각법은 정면도를 기준으로 위쪽에는 평면도, 오른쪽에 우측면도를 배치하여 도면을 작성한다.

4. [출제의도] 전개도를 작도하는 방법과 제도 용구의 사용 방법을 이해하고 있는지를 평가하는 문제이다.

원통형의 물체는 평행선법으로 전개하고, 곡선을 작도할 때에는 운형자를 사용하며, 각 점을 등분할 때에는 디바이더를 사용한다.

5. [출제의도] CAD 시스템에서 평면도를 작성할 때 여러 가지 좌표 입력 방법을 적용하는 능력을 평가하는 문제이다.

CAD 시스템의 좌표 입력은 절대좌표(X좌표,Y좌표), 상대좌표(@X좌표,Y좌표), 극좌표(@길이<각도)의 방법으로 입력한다.

6. [출제의도] 도면을 보고 도면의 종류와 내용을 이해하고 있는지를 묻는 문제이다.

(가)는 전자 제품에서 여러 개의 전자 부품이 상호 접속된 상태를 나타내는 도면으로 ㄱ에 해당하며, (나)는 공정도로 제조 과정에서 거쳐야 할 공정의 가공 방법, 사용 공구 및 치수 등을 나타내는 도면으로 ㄴ에 해당한다.

7. [출제의도] 치수 기입 원칙을 도면에 적용하는 방법을 평가하는 문제이다.

도면의 치수 기입 원칙은 길이의 크기와 자세 및 위치를 명확하게 표시하며, 치수는 주 투상도에 집중하여 기입한다. 치수는 중복 기입을 피하며, 계산할 필요가 없도록 기입하여야 한다.

8. [출제의도] 제3각법의 평면도를 보고 입체도에 적용할 수 있는 능력을 평가하는 문제이다.

[오답풀이] <보기> ㄱ의 입체도는 십자 모양의 윗면에 수평으로 되어 있어 제시된 평면도와 같이 나타낼 수 없으며 ㄹ은 왼쪽 하단 부분이 없다.

9. [출제의도] 투시도법에 대한 원리와 적용 방법을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

투시도법은 물체의 앞 또는 뒤에 화면을 놓고 시점에서 물체를 본 시선이 화면과 만나는 각 점을 연결하여 눈에 비치는 모양과 같게 그리는 방법이다. (가)는 1소점으로 평행투시도법을 적용하였으며, (나)는 2소점 투시도이다. 투시도는 사실적이며, 사진이나 사생도에 속한다.

10. [출제의도] 제시된 입체도를 보고 3면도를 작성할 때 제도 용지에 대한 척도를 적용하는 방법을 묻는 문제이다.

입체도의 정면도 180×300, 평면도 180×120, 우측면도 120×300으로 3면도의 전체 크기는 300×420로 A3 용지를 사용할 경우, 척도를 1:2로 적용하여야 도면을 작성할 수 있다.

11. [출제의도] 정투상도로 도면을 작성할 때 한 곳에 두 개 이상의 선이 겹치는 경우 선의 우선 순위를 적용하는 능력을 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 평면도의 중심선과 외형선이 겹치는 경우 외형선으로 작도하고, 우측면도에서는 중심선, 숨은선이 겹치는 경우 숨은선으로 작도하여야 한다.

12. [출제의도] 조립도를 보고 기계 요소의 단면 표시와 해칭의 방법을 적용하는 능력을 묻는 문제이다.

[오답풀이] (가)의 와셔와 같은 KS 규격품은 해칭을하지 않는 것을 원칙으로 하며, (나)의 부품은 평행핀이다.

13. [출제의도] 주어진 원을 이용하여 내접하는 정팔각형의 작도 순서를 이해하고 있는지를 묻는 문제이다.

정팔각형은 주어진 원에 수직선 긋기 → 각을 2등분하기 → 연장선 긋기 → 원주상의 교점 연결하기 순서로 작도한다.

14. [출제의도] 입체도를 절단하는 위치에 따라 나타나는 단면도를 이해할 수 있는지를 묻는 문제이다.

절단면의 시점은 화살표 방향으로 시점을 보고, 단면을 해칭하여 단면도를 작성한다.

15. [출제의도] 물체의 형태에 따라 스케치 방법 및 측정 요구를 이해하고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 스케치도는 스케치 용구를 이용하여 프리핸드로 그리는 것이다. ㄴ은 컴퍼스와 삼각자의 제도용구를 사용하였으므로 오답이다.

16. [출제의도] 입체도를 보고 정면도의 선택에 따라 투상도를 적용하는 능력을 평가하는 문제이다.

정면도 (가)를 선택하는 경우에는 ㄱ과 같은 우측면도, (나)를 선택하는 경우 ㄴ과 같은 사선이 있는 우측면도로 표현된다.

17. [출제의도] 평면도법으로 작도된 타원을 보고 제도용구의 사용 방법을 이해하는 문제이다.

[오답풀이] 평면도법의 직선은 삼각자, 원은 컴퍼스를 사용하며, 원호 CD와 원호 EF는 축척자를 사용하지 않고 컴퍼스를 사용하여 작도하므로 오답이다.

18. [출제의도] 정투상도로 작성된 도면을 보고 검도에 대한 적용 능력을 평가하는 문제이다.

도면의 척도는 축척을 사용하였고, 치수 누락과 중복 기입은 없으며, 투상도의 선택은 정면도, 평면도로 물체를 표현할 수 있다. 눈 → 투상면 → 물체의 순서로 배열된 제3각법을 사용하였다.

19. [출제의도] 제3각법으로 평면도, 측면도를 제시하고 정면도를 탐구하는 능력을 평가하는 문제이다.

[오답풀이] (가) 투상도에 대한 정면도는 ㄴ이고, (나) 투상도에 대한 정면도는 ㄱ, ㄷ으로 정답은 ③이다.

20. [출제의도] 작성된 도면을 보고 도면에 대한 종합적인 내용을 이해하고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] (가)의 치수기입은 5-[eqn: EMPTYSET]10이 아니고 8-[eqn: EMPTYSET]10으로 기입하고, 본체의 재질 SM 45C는 기계구조용 탄소강이다.