기초 제도 정답

1	①	2	③	3	④	4	⑤	5	②
6	③	7	④	8	④	9	⑤	10	③
11	②	12	③	13	③	14	①	15	④
16	②	17	②	18	⑤	19	⑤	20	①

해 설

1. [출제의도] KS 규격의 분류 기호를 알고 있는지를 평가하는 문제이다.

스퍼 기어의 도시 방법에서 치수 기입과 도면의 양식은 KS A의 규정에 따른다. 기어 재질은 KS D 에서 선정하고, 기어의 모듈은 KS B를 참조해야 한다.  KS C는 전기, KS F는 토건이다.

2. [출제의도] 제품 설계 과정에서 도면의 종류와 내용 을 이해하고 있는지를 묻는 문제이다.

(가)에서는 설계 제작의 가능성 및 성능, 구조 등의 검토를 위해 계획도가 필요하고, 제조 원가를 검토하기 위해서는 견적도가 필요하다. (다)에서는 생산을 위한 도면이 필요하므로 부품도 및 조립도가 작성된다.

3. [출제의도] 물체의 형태에 따라 측정 도구 및 스케치 방법을 적용할 수 있는 능력을 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 스케치도는 제도 용구를 사용하지 않고 프리핸드로 그리는 것이다. <보기> ㄱ은 제도 용구인 삼각자를 사용하였으므로 오답이다.

4. [출제의도] 제3각법의 3면도를 보고 입체도에 적용할 수 있는 능력을 평가하는 문제이다.

평면도의 하단이 곡면으로 되어 있고 정면도의 상단에 반원형의 홈이 있는 입체도가 투상도와 일치한다.

5. [출제의도] 정투상도로 도면을 작성할 때 3면도의 누락된 선을 찾고 도면에 바르게 적용하는 능력을 평가하는 문제이다.

(가)는 정면도 및 우측면도와 연관시킬 때 평면도의 외형선이 누락되었고, (나)의 평면도에는 숨은선이 누락되었다.

6. [출제의도] 단면도를 표시하기 위해 절단 방법을 적용할 수 있는지 평가하는 문제이다.

[오답풀이] (나)는 경사지게 절단한 것이다. 절단면은 90°로 회전한 회전 단면도로 도시될 수 없으므로 오답이다.

7. [출제의도] 도면 관리에서 도면 번호 부여 방법을 이해하고 있는지 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 도면 번호 L1-02는 기어가 아닌 왕복대이며, 도면 번호의 부여는 검도와 승인 전에 해야 하므로 오답이다.

8. [출제의도] 치수 기입의 원칙을 이해하고 있는지 평가하는 문제이다.

[오답풀이]  45° 모따기는 2개소이고, 반복 도형의 생략이 아니라 대칭 도형의 기호이므로 <보기> ㄱ, ㄷ은 오답이다.

9. [출제의도] 전개도를 작도하는 방법과 제도 용구의 사용 방법을 이해하고 있는지 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 정면도의 상관선은 직선이며, 평행선법으로 작도되었으므로 <보기> ㄱ, ㄴ은 오답이다.

10. [출제의도] 정투상도로 도면을 작성할 때 한 곳에 두 개 이상의 선이 겹쳐지는 경우 선의 우선 순위를 적용하는 능력을 평가하는 문제이다.

A는 숨은선, 중심선이 겹쳐지므로 숨은선으로 작도하고, B는 숨은선, 외형선이 겹쳐지므로 외형선으로 작도한다. C는 중심선, 외형선이 겹쳐지므로 외형선으로 작도한다.

11. [출제의도] 제시된 (가)의 투상법에 맞게 우측면도를 보고 정면도와 평면도를 탐구하는 능력을 평가하는 문제이다.

[오답풀이] <보기> ㄴ, ㄷ의 정면도를 선택하는 경우 우측면도에 숨은선이 나타나지 않았으므로 오답이다.

12. [출제의도] 주어진 직선을 이용하여 원에 내접하는 정육각형의 작도 방법을 탐구하는 문제이다.

문제에서 [작도순서] (1)의 점 O는 선분 AB의 지름으로 작도되므로 점 A, B, O를 연결하면 정삼각형이 된다. 또한 점 O는 선분 AB를 수직 이등분하는 선분 위에 있다. 분할된 점들을 연결하면 정육각형이 된다.

13. [출제의도] 물체를 제3면각에 놓고 정투상법의 원리를 적용할 수 있는 능력을 평가하는 문제이다.

투상면 A에는 평면도, 투상면 B에는 우측면도가 투영된다. 눈-투상면-물체의 순서는 제3각법의 투상 방법이다.

14. [출제의도] 제3각법의 정면도, 평면도를 보고 우측면도을 이해할 수 있는 능력을 평가하는 문제이다.

<보기> ㄱ, ㄴ은 정면도, 평면도에 나타난 투상선과 비교할 때 누락된 선이나 추가된 선이 나타나지 않으므로 정답이다.

15. [출제의도] 특수 투상법에 따른 도형을 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

그림 (가)는 등각 투상도, (나)는 소점이 1개인 평행 투시도를 나타낸다. <보기> ㄱ은 평행 투시도, ㄴ은 사투상도, ㄷ은 각각의 축이 120°를 이루고 있으므로 등각 투상도이다.

16. [출제의도] 3면도를 작성할 때 척도와 치수 기입을 이해하는 능력을 평가하는 문제이다.

치수 기입은 척도에 관계없이 실제 치수를 기입한다. 입체도에서 치수 A는 모눈 종이의 눈금은 아홉 칸이므로  90mm이다. 또한 확대도의 치수 B는 10mm이다.

17. [출제의도] 전자 부품의 특성과 기호 도시 방법을  알고 있는지 묻는 문제이다.

입력 전압을 적당한 전압으로 낮추는 기능을 가진 부품은 변압기로 기호는 ㄴ이고, 한쪽 방향으로 전류가 흐르게 하는 부품은 다이오드로 ㄷ이다.

18. [출제의도] 2면도로 그릴 수 있는 입체를 선택하여 투상도 배치에 적용할 수 있는 능력을 평가하는 문제이다.

ㄱ은 정면도와 우측면도, ㄴ, ㄹ은 정면도와 평면도로 도시할 수 있다. ㄷ은 원호의 홈을 이해하려면 정면도, 평면도, 우측면도가 있어야 된다.

19. [출제의도] CAD 시스템에서 도면을 작성할 때 좌표 입력 방법과 투상도를 탐구하는 능력을 평가하는 문제이다.

CAD 시스템의 좌표 입력은 절대 좌표(X좌표,Y좌표), 상대 좌표(@X좌표,Y좌표), 극좌표(@길이<각도)의 방법으로 입력한다.

20. [출제의도] 정투상도로 작성된 도면을 보고 검도에 대한 적용 능력을 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 도면에서 대칭 도형의 기호가 누락되었고, 정면도와 우측면도의 치수가 중복되었으므로 <보기> ㄷ, ㄹ은 오답이다.