직업탐구 영역

(기초 제도)

직업탐구 영역

(기초 제도)

제 4 교시

1

성명

수험 번호

2008학년도 대학수학능력시험 문제지

직업탐구 영역(기초 제도)

다음 ㉮～㉰에 대한 설명으로 적절한 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

1822년의 조선(造船)기록인 헌성유고(軒聖遺槁)에는 조선업에 종사한 노역자의 내용과 ㉮ 선박용 재료의 내역 등이 기록되어 있다. 그 중에서 조선 공학적으로 가장 중요한 것은 ㉯ 조선식도(造船式圖)인데, 여기에는 ㉰ 각 부품의 치수와 배치가 자세히 기록되어 있다.
－ 국립 문화재 연구소, ꡔ문화유산에 숨겨진 과학의 비밀ꡕ －

	<보 기>
ㄱ. ㉮는 도면의 표제란에 기입하는 사항이다. ㄴ. ㉯는 제도 통칙이 확립되기 이전에 그려진 것이다. ㄷ. ㉰로 보아 ㉯는 도면의 성격과 유사하다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 대화 장면에서 표준규격을 옳게 말한 학생을 모두 고른 것은?

① 나영	② 영남	③ 나영, 현숙

④ 영남, 현숙	⑤ 나영, 영남, 현숙

그림에서 선 A～D의 용도로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

[3점]

	<보 기>
ㄱ. 선 A는 물체의 이동 한계의 위치를 나타낸다. ㄴ. 선 B는 도형의 중심을 나타낸다. ㄷ. 선 C는 외형을 절단할 부위의 가상 위치를 나타낸다. ㄹ. 선 D는 보이지 않는 부분의 모양을 나타낸다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림 (가)에 주어진 임의의 세 점 A, B, C를 지나는 원을 그림 (나)와 같이 작도하였다. (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? (단, [eqn: BAR \AB] [eqn: BAR \BC]이다.) [3점]

	<보 기>
ㄱ. [eqn: BAR \OD]와 [eqn: BAR \OE]의 길이는 같다. ㄴ. 직각을 삼등분하는 선 그리기가 사용되었다. ㄷ. [eqn: BAR \OD]와 [eqn: BAR \OE]는 [eqn: BAR \AB]와 [eqn: BAR \BC]를 각각 수직 이등분한다. ㄹ. 점 A, B를 중심으로 [eqn: BAR \AB]의 [eqn: 2over 3]정도 길이를 반지름으로 하는원호를 각각 그려 생긴 두 개의 교점을 연결하면 점 D가 얻어진다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림 (가)는 정면도 (나)에서 D-D 방향으로 절단하여 나타낸 입체도이다. (가)에서 화살표 방향으로 투상한 단면도를 작성할 때 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
ㄱ. A면은 단면도에서 면으로 나타낸다. ㄴ. B면은 해칭하여 단면으로 나타낸다. ㄷ. C면은 단면도에서 면으로 나타낸다. ㄹ. 투상하여 나타나는 단면도는 전(온)단면도이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음 회로의 부품 (가)～(라)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)는 트랜지스터이며 신호를 증폭시킨다.

② (나)는 가변 콘덴서이며 전류 용량을 변화시킨다.

③ (다)는 다이오드이며 한쪽 방향으로 전류를 흐르게 한다.

④ (라)는 저항이며 전류를 제한적으로 흐르게 한다.

⑤ (가)～(라)의 부품기호는 KS C에 규정되어 있다.

그림은 어떤 물체를 제3각법으로 나타낸 정면도이다. 평면도가 될 수 있는 모양을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

[8～9] 도면을 보고 물음에 답하시오.

위 도면의 양식으로 알 수 있는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

	<보 기>
ㄱ. 도면의 척도는 현척임을 알 수 있다. ㄴ. 복사한 도면을 재단하기 쉽게 표시한 곳이 있다. ㄷ. 도면을 축소, 확대하였을 때 비교할 수 있는 곳이 있다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

위 도면의 정투상도에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

	<보 기>
ㄱ. 치수가 누락된 곳이 있다. ㄴ. 투상선이 누락된 곳이 있다. ㄷ. 지름이 20mm인 구멍이 한 개 있다. ㄹ. 평면도는 대칭 기호를 사용하여 도형의 한쪽을 생략할 수 있다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

그림 (가)는 (나)의 입체도를 제3각법으로 정투상하여 나타낸  평면도이다. 정면도에 나타나는 선으로 옳은 것을 <보기>에서  모두 고른 것은?

	<보 기>
ㄱ. 도형의 중심을 나타내는 선 ㄴ. 물체의 보이지 않는 부분을 나타내는 선 ㄷ. 물체의 보이는 부분의 겉모양을 나타내는 선

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림 (가), (나)의 투상도에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서  고른 것은? [3점]

	<보 기>
ㄱ. (가)는 한 개의 소점을 가진 투상도이다. ㄴ. (나)는 수평선과 2개의 축선이 이루는 각이 서로 다르다. ㄷ. (가)는 (나)에 비해 사실적이며, 원근감이 표현된다. ㄹ. (가)는 (나)에 비해 정면, 평면, 측면의 모양이 투상도 하나에 표현된다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
ㄱ. 참고 치수로 기입한 곳이 있다. ㄴ. 45° 모떼기의 크기는 4mm이다. ㄷ. 지름이 10mm인 구멍이 한 개 있다. ㄹ. ⃞ 80은 한 변의 길이가 80mm인 정사각형이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림 (가)～(다)의 물체를 스케치할 때 적절한 방법을 <보기>에서  모두 고른 것은?

	<보 기>
ㄱ. (가) 물체의 곡면 부분은 본뜨기법으로 할 수 있다. ㄴ. (나)의 A면은 프린트법으로 할 수 있다. ㄷ. (다)는 복잡한 형상이므로 사진 촬영법으로 할 수 있다.

① ㄱ     ② ㄴ     ③ ㄱ, ㄷ     ④ ㄴ, ㄷ     ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 <조건>을 이용하여 제시된 입체도의 정투상도를 그리고자  한다. <투상도 배치>에서 A에 들어갈 투상도로 옳은 것은?

①	②	③

④	⑤

입체도 (가), (나)의 전개도를 작성할 때 옳은 설명을 <보기>에서  모두 고른 것은? [3점]

	<보 기>
ㄱ. (가)의 입체도에는 상관선이 있다. ㄴ. (나)의 전개도를 그릴 때 정면도와 평면도가 필요하다. ㄷ. (가)는 평행선법, (나)는 방사선법을 이용하여 작도한다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 어떤 물체의 투상도를 모눈종이에 그린 것이다. 이에  대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 모눈종이  한 눈금의 간격은 2mm이다.) [3점]

	<보 기>
ㄱ. 사용된 척도는 1：2 이다. ㄴ. 대칭도형 생략법을 적용할 수 있다. ㄷ. 그림과 같은 물체는 1면도로 나타낼 수 있다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 동력전달장치의 조립도를 나타낸 것이다. A～C에   대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

	<보 기>
ㄱ. A는 동력을 전달하기 위한 기어이다. ㄴ. B는 회전체를 축에 고정하기 위한 키이다. ㄷ. C는 부품을 조립할 때 사용하는 너트이다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림과 같이 어떤 물체를 제3각법으로 투상면에 투영하였다.  이 물체의 입체도로 옳은 것은?

①	②

③	④

⑤

다음은 주문자의 요구에 따라 어떤 제품을 제작하여 납품하는  과정을 나타낸 것이다. (가)～(다)에 대한 설명으로 옳은 것을  <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

	<보 기>
ㄱ. (가)에서 주문자가 요구하는 설명도가 만들어진다. ㄴ. (나)의 단계에서 주문자의 요구 사항을 검토할 필요가 있다. ㄷ. (다)에서 승인을 거친 도면은 생산을 위해 제작도로 완성된다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림의 물체를 CAD 시스템에서 제3각법으로 우측면도를 그릴 때  옳은 방법을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.