1. 그림은 인터넷을 이용하기 위한 통신망을 나타낸 것이다. (가)～(다)에 적합한 통신 장치를 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

2010학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

직업탐구 영역(정보 기술 기초)

제 4 교시

성명			수험번호						3

직업탐구 영역

(정보 기술 기초)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

직업탐구 영역

(정보 기술 기초)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3

16

2권 중 1권

		< 보 기 >
	ㄱ. 허브
	ㄴ. 랜카드
	ㄷ. 라우터

(나)

(가)

(다)

(가)	(나)	(다)

①	ㄱ	ㄴ	ㄷ

②	ㄴ	ㄱ	ㄷ

③	ㄴ	ㄷ	ㄱ

④	ㄷ	ㄱ	ㄴ

⑤	ㄷ	ㄴ	ㄱ

2. 다음은 윈도의 시스템 관리도구에 관한 설명이다. (가)～(다)에 들어갈 내용을 바르게 짝지은 것은?

◦ 디스크 조각 모음은 디스크의 조각난 부팅파일이나 데이터파일 및 폴더를 찾아 모아 주며, 주된 목적은 (가)이다.

◦ (나)은/는 인터넷을 사용할 때 받은 임시파일이나 휴지통을 검색하여 삭제할 수 있으며, 주된 목적은 (다)이다.

(가)	(나)	(다)

①   속도 향상	디스크 검사	용량 확보

②   속도 향상	디스크 정리	용량 확보

③   용량 확보	디스크 검사	속도 향상

④   용량 확보	디스크 정리	속도 향상

⑤   용량 확보	디스크 포맷	속도 향상

3. 그림은 인터넷 프로토콜 등록 정보 창이다. (가)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(가)

		< 보 기 >
	ㄱ. 각 자리는 0 ~ 255까지 표현할 수 있다. ㄴ. IP 주소 체계는 IPv6 형식으로 표현되어 있다. ㄷ. 인터넷에 접속할 때마다 새로운 값이 설정된다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 자동차의 정기 검사 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(가)

(나)

(다)

자료 수집

처리

판정

		< 보 기 >
	ㄱ. (가) 과정에서 자동차 검사에 필요한 입력 자료들을 데이터라 한다. ㄴ. (나)는 수집된 데이터를 분석하여 사람이 이용할 수 있는 형태로 가공하는 처리 과정이다. ㄷ. (다) 과정의 자료 처리 결과를 정보라 한다.

① ㄱ	② ㄱ, ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 센서를 이용하여 물품을 검색하는 시스템이다. 입ㆍ출력 조건이 다음과 같을 때 (가)∼(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

센서 A

센서 B

(가)

(나)

(다)

녹색등

황색등

적색등

조건
입력	◦ 센서 A와 센서 B에 검색 물체가 감지되면 ‘1’, 그렇지 않으면 ‘0’이 입력된다.
출력	◦ 출력이 ‘1’이면 전구가 켜지고, ‘0’이면 꺼진다. ◦ 센서 A와 센서 B가 모두 감지되지 않으면 ‘녹색등(G)’, 센서 A와 센서 B 중 어느 하나만 감지되면 ‘황색등(Y)’, 센서 A와 센서 B 모두 감지되면 ‘적색등(R)’이 켜진다.

		< 보 기 >
	ㄱ. (가) 회로는 OR 회로로 만들 수 있다. ㄴ. (나) 회로의 논리식은 Y=AB이다. ㄷ. (다) 회로에 사용되는 논리 게이트는 이다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄷ	④ ㄱ, ㄴ	⑤ ㄴ, ㄷ

6. 다음은 기억장치의 용량과 처리 속도를 그래프로 나타낸 것이다. (가)∼(다)에 들어갈 내용을 바르게 짝지은 것은? [3점]

(가)	(나)	(다)

①  레지스터	캐시메모리	보조기억장치

②  캐시메모리	보조기억장치	레지스터

③  캐시메모리	레지스터	보조기억장치

④  보조기억장치	레지스터	캐시메모리

⑤  보조기억장치	캐시메모리	레지스터

4

16

2권 중 1권

7. 다음 대화에서 ‘을’이 말하는 전송매체에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

을 : 처리할 데이터

양이 많으므로 전송속도가 가장 빠른 전송매체로 하면 좋겠어.

갑 : 이번에 LAN을 구축하려고 하는데 어떤 전송매체가 좋을까?

		< 보 기 >
	ㄱ. 나선 형태의 절연된 여러 쌍의 구리선을 하나로 묶었다. ㄴ. 간섭, 잡음, 누화 등 외부적 전기 신호의 영향을 받지 않는다. ㄷ. 내부 도체와 그것을 둘러싸고 있는 원통형의 외부 도체로 구성된다. ㄹ. 데이터를 전기적인 신호의 형태가 아닌 빛의 형태로 바꾸어 전송한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄱ, ㄹ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

8. 그림은 음성신호를 디지털신호로 변환하는 PCM과정과 윈도에 포함된 녹음기의 소리 속성을 나타낸 것이다. (가), (나)와 관련된 과정을 바르게 짝지은 것은? [3점]

(가)

(나)

(가)	(나)

①	표본화	양자화

②	표본화	부호화

③	양자화	부호화

④	양자화	표본화

⑤	부호화	양자화

9. 다음 논리 회로에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

F

x

y

		< 보 기 >
	ㄱ. 논리 회로를 간소화하면 F=xy이다. ㄴ. (가)와 (나)를 서로 바꾸면 F=x+y이다. ㄷ. 피드백 회로가 있어 메모리 기능을 수행한다.

① ㄱ	② ㄱ, ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 객체 지향 프로그래밍 기법을 설명하기 위한 그림이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

속성

메소드

동물

학생

사람

허파

호흡함

허파

호흡함

다리

걸어다님

허파

호흡함

다리

걸어다님

학교

공부함

상위 클래스

하위 클래스

		< 보 기 >
	ㄱ. 재사용하는 속성과 메소드는 없다. ㄴ. 상속의 관계에 대하여 설명하고 있다. ㄷ. 하위 클래스로 갈수록 속성과 메소드가 많아진다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 복합형 통신망 구조이다. (가)∼(나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

(가)

(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 성형 통신망 구조이다. ㄴ. (가)는 새로운 단말기를 추가할 때 통신 회선을 절단해야 한다. ㄷ. (나)는 버스형 통신망 구조이다. ㄹ. (나)는 구조가 간단하지만, 데이터의 비밀 보장이 어렵다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

15

16

2권 중 1권

12. 다음은 철수가 인터넷을 하는 장면이다. 그림과 같은 상황에서 철수가 할 수 있는 가장 효과적인 방법으로 알맞은 것은?

방학 때 집에 가면, 기숙사

컴퓨터의 즐겨찾기에

등록해 놓은 많은

사이트들을 어떻게        이용할 수 있을까?

철수

① 워드프로세서 프로그램을 이용하여 주소들을 파일로 작성해 간다.

② 집에 있는 컴퓨터로 기숙사 컴퓨터에 원격 접속을 해서 사용한다.

③ 기숙사 컴퓨터의 ‘favorites’ 폴더를 집 컴퓨터에 복사해서 사용한다.

④ 웹 페이지 저작도구를 이용하여 주소들을 HTML 문서로 작성해 간다.

⑤ 웹브라우저 화면에서 즐겨찾기가 나오면 화면을 캡처해서 그림 파일로 저장해 간다.

13. 최신 정보통신 기술에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. IPTV는 TV와 초고속 인터넷 기술이 결합된 단방향 서비스 기술이다. ㄴ. 와이-파이(Wi-Fi)는 전파를 이용하는 근거리 무선 정보 전송 서비스 기술이다. ㄷ. 와이브로(WiBro)는 고속으로 이동하면서도 초고속 인터넷을 이용할 수 있는 무선 휴대 인터넷 서비스 기술이다. ㄹ. 트위터(twitter)는 개인용 컴퓨터나 휴대전화를 통해 수신자 그룹에 짧은 메시지를 실시간으로 전달할 수 있는 서비스 기술이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 다음은 프로그래밍 언어의 실행 절차를 나타낸 것이다. (가)～(다)의 언어에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 ‘0’과 ‘1’의 조합으로 이루어진 언어이다. ㄴ. (나)는 한번 번역해 두면, 다음번에 실행할 때 다시 번역할 필요가 없다. ㄷ. (다)는 실행 속도가 느리지만 기억 장소를 적게 차지한다.

13

16

2권 중 1권

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 A와 B를 더하는 연산 과정을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 데이터를 연산하는 장치이다. ㄴ. (가)에 저장되는 최종 값은 (1010)2이다. ㄷ. (나)는 연산한 결과의 상태를 저장하는 장치이다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄷ	④ ㄱ, ㄴ	⑤ ㄴ, ㄷ

16. 다음은 개인정보 보호와 관련된 사례이다. 이를 예방하기 위한 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

헉~

큰일났다!

왜 그래?

내 홈페이지에

있는 아이템과

포인트가 전부

사라졌어!

		< 보 기 >
	ㄱ. Active X 프로그램은 되도록 모두 설치한다. ㄴ. 윈도 운영체제는 최신 보안 패치를 적용한다. ㄷ. 웹 사이트 접속 시 사이트 보안 프로그램을 이용한다. ㄹ. 주민등록번호 유출을 방지하기 위해 명의 도용 차단 서비스를 이용한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄴ, ㄷ	③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 다음은 CPU의 규격을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

14

16

2권 중 1권

CPU 규격	8086	80486	펜티엄
클럭 속도	9.75㎒	50㎒	66㎒
데이터 버스	16bit	32bit	64bit
어드레스 버스	20bit	32bit	36bit

		< 보 기 >
	ㄱ. 클럭 속도가 높으면 데이터 처리 속도가 빨라진다. ㄴ. 어드레스 버스의 수가 증가하면 CPU의 처리 속도가 빨라진다. ㄷ. 데이터 버스의 수가 많을수록 데이터를 신속하게 전송할 수 있다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음 순서도의 최종 출력 값으로 옳은 것은? [3점]

① S=(1A)16	② S=(26)16	③ K=(11)10

④ K=(13)10	⑤ M=(1111)2

19. 다음은 소프트웨어 활용에 대한 명제이다. 논리값 A ~ C를 이용하여 이진수 (ABC)2를 만든 결과로 옳은 것은? (단, 명제가 참이면 논리 값은 ‘1’, 거짓이면 논리 값은 ‘0’이다.)

소프트웨어	명제	논리값
□글 2007	‘스타일’은 긴 글에 대하여 일관성 있는 문단 모양을 유지하면서 편집 작업을 하는 데 필요한 기능이다.	A
파워포인트 2003	‘프레임’은 프레젠테이션에 있는 각 페이지를 일컫는 용어로 프레젠테이션에서는 원하는 수만큼의 ‘프레임’을 만들 수 있다.	B
엑셀 2003	‘상대참조’는 셀의 위치에 상관없이 워크시트에서 고정된 셀의 위치를 나타내는 셀 참조 방식이다.	C

① (001)2	② (010)2	③ (100)2	④ (101)2	⑤ (110)2

20. 다음은 스프레드시트(엑셀)로 작성한 워크시트이다. 각 셀에 사용할 수 있는 함수식으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?(단, G열은 ‘자동채우기’ 기능을 사용함) [3점]

정보기술 활용능력 평가표

		< 보 기 >
	ㄱ. [E3]셀 : =SUM(B3,D3) ㄴ. [F4]셀 : =AVERAGE(B4:D4) ㄷ. [G5]셀 : =RANK(F5,F3:F7) ㄹ. [H6]셀 : =IF(F6>=90,"우수",IF(F6>=80,"보통","노력"))

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.