직업탐구 영역

(해사 일반)

직업탐구 영역

(해사 일반)

제 4 교시

성명

수험 번호

2008학년도 대학수학능력시험 문제지

직업탐구 영역(해사 일반)

1

다음은 선장과 항해사가 항해 계획을 수립하기 위한 회의 장면이다. (가), (나)에 들어갈 말로 옳은 것은?

(가)	(나)

① 직선 항로	추천 항로

② 우회 항로	예정 항로

③ 우회 항로	추천 항로

④ 최단 항로	직선 항로

⑤ 최단 항로	예정 항로

그림은 상선의 일반적인 기관 사용 단계를 구분한 것이다. (가)에 해당하는 기관 조작 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 기관을 상용 출력으로 사용한다. ㄴ. 선박을 조종 속력으로 유지한다. ㄷ. 기관 사용을 여러 단계로 조작한다. ㄹ. 연료유를 벙커 A에서 벙커 C로 바꾼다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림은 어떤 전용선의 선창 단면과 배치를 나타낸 것이다. 이러한 형태의 선박과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배의 겉모양은 유조선과 비슷하다.

② 철광석, 보크사이트, 석회석 등을 운반한다.

③ 단면 형상과 강도 면에서 특수한 구조로 되어 있다.

④ 화물 적재 후 무게 중심이 낮기 때문에 횡동요 주기가 짧다.

⑤ 화물의 요동을 방지하기 위해 시프팅 보드(shifting board)를 설치한다.

다음은 적화 보험 계약에 대한 내용이다. 이 자료에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

적화 보험 계약 내용

◦ 보험 기간 : 2007. 10. 1 ～ 2007. 10. 15

◦ 계약 당사자 : ⃝⃝무역(주)와 △△화재해상(주)

◦ 선적지 : 부산항

◦ 경유지 : 도쿄항

◦ 양화지 : 롱비치항

◦ 선적 화물 : 전자 제품

◦ 보험 가액 : 50억원

◦ 보험 금액 : 40억원

	<보 기>
-
ㄱ. 화물 손해 보상에 대한 최고 한도는 40억원이다. ㄴ. 보험 가액이 보험 금액보다 크므로 초과 보험이다. ㄷ. 보험 적용 운송 구간은 부산항에서부터 롱비치항까지 이다. ㄹ. 보험자는 ⃝⃝무역(주)이고 피보험자는 △△화재해상(주)이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

사진은 해양 레포츠의 한 종류를 나타낸 것이다. 이와 관련된 설명으로 옳은 것은?

① 펌프로 물을 분사하여 추진한다.

② 1인승은 2인승보다 안전성이 좋다.

③ 체력 소모가 적으나 조작법이 어렵다.

④ 2 m 이상의 수심이 확보되어야 탈 수 있다.

⑤ 기본기에는 점프, 급선회, 물속 잠항이 있다.

다음은 컨테이너에 관한 특집 기사의 일부이다. ㉠∼㉢을 적재할 수 있는 컨테이너 명칭으로 옳은 것은?

나는 해운․항만․물류분야에서 널리 이용되고 있는 컨테이너 박스다. 화물을 나르는 수송 용기라는 것은 누구나 알고 있다. 나는 20피트 짜리와 40피트 짜리가 있다. <중략>

내 몸 안에 넣을 수 있는 물건은 정말 많다. 일반 화물을 비롯하여 ㉠ 유류, 술, 화학 약품 등의 액체 화물, ㉡ 과일, 채소, 생선, 육류 등의 화물 그리고 요즘은 ㉢ 입자나 가루로 된 화물까지도 실어 나르고 있다.

－ ⃝⃝일보, 2007년 9월 4일자 －

㉠	㉡	㉢

①  냉동 컨테이너	랙크 컨테이너	벌크 컨테이너

②  벌크 컨테이너	냉동 컨테이너	탱크 컨테이너

③  벌크 컨테이너	탱크 컨테이너	랙크 컨테이너

④  탱크 컨테이너	냉동 컨테이너	벌크 컨테이너

⑤  탱크 컨테이너	특수 컨테이너	랙크 컨테이너

다음은 선박이 운항 중에 발생한 해양 사고 상황이다. 이 선박이 우선적으로 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은? [3점]

◦ 입항하기 위하여 방파제 부근으로 접근하던 중 강한 조류에 밀려 사고가 발생하였다.

◦ 기관실 기기는 정상적으로 작동되고 선체의 경사는 일어나지 않았다.

① 기상 예보를 수신한다.

② 선내 모든 전원을 차단한다.

③ 구명정을 강하하여 신속히 퇴선한다.

④ 해저 저질, 수심 및 선저 손상 부위를 파악한다.

⑤ 자력으로 조치가 불가능하면 해난 구조를 요청한다.

그림은 선박용 디젤 기관의 구조를 나타낸 것이다. 기관의 취급과 관련하여 A～E에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. A는 B보다 고장이 발생하기 쉽다. ㄴ. C는 고온, 고압에 노출되어 손상되기 쉽다. ㄷ. D가 마모되면 연료 소비량이 증가한다. ㄹ. E는 고열로 인한 소손 및 균열이 생기기 쉽다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림은 우리나라 ⃝⃝항의 항박도를 단순화한 것이다. 이와 관련된 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 입지조건을 볼 때 하천항이다. ㄴ. 주로 처리하는 화물은 살적화물(bulk cargo)이다. ㄷ. 항만의 기본 구조에 인공 시설을 가미한 인공항이다. ㄹ. 관광선이나 요트, 모터보트 등의 발착이 많은 항만이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림은 응급 구조 활동의 3단계 원칙(3C)을 나타낸 것이다. (가)에 해당하는 활동으로 옳은 것은?

① 응급 의료 서비스 기관에 연락한다.

② 사고 현장과 주위의 상황을 파악한다.

③ 사고 현장에 진입하는 통행로를 확보한다.

④ 부상자에게 직접 물어보고 부상 상태를 파악한다.

⑤ 부상자의 호흡, 맥박, 체온 등을 면밀히 살펴본다.

그림은 국가 간 화물 운송 경로를 나타낸 것이다. 이와 같은 형태의 운송 방식에 관한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 환적 선화 증권이 사용된다. ㄴ. 운송 구간별로 개별 운임이 적용된다. ㄷ. 운송인이 전 운송 구간에 대하여 책임을 진다. ㄹ. 출발지에서 목적지까지 일관 운송이 가능하다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림은 특정 추진기를 이용하여 선박을 전․후진시키는 원리를 나타낸 것이다. 이러한 역전 장치와 관련된 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 직접 역전 장치이다. ㄴ. 주기관의 회전 방향은 항상 일정하다. ㄷ. 대형 선박에서 주로 사용하는 방식이다. ㄹ. 프로펠러의 피치각을 조절하여 역전시킨다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음은 해상교통안전법상 해상 안전 관계자의 의무와 역할에 대한 수업 장면이다. (가), (나)에 공통으로 들어갈 사람으로 옳은 것은?

① 선장	② 1등항해사

③ 해양경찰서장	④ 해양시설소유자

⑤ 지방해양수산청장

다음은 선박의 수리 계획이다. 이와 관련하여 본선이 준수하여야 할 내용으로 옳지 않은 것은?

5,000톤급 화물선이 부산항 항내에서 연료 이송 파이프 교환 작업을 하고자 한다. 이 작업을 할 때 발생되는 폐기물은 폐철봉, 앵글 및 용접찌꺼기 등이다.

① 지정된 장소에서 수리해야 한다.

② 폐기물 기록부에 처리 내용을 기록해야 한다.

③ 위탁 처리한 후 수거 확인증을 보관해야 한다.

④ 폐기물은 육상 처리 업체에 의뢰하여 처리해야 한다.

⑤ 폐기물을 처리한 후 지방해양수산청장에게 보고해야 한다.

그림은 선박 계류시설의 한 형태를 나타낸 것이다. 이와 관련된 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. 돌핀(dolphin) 부두이다. ㄴ. 폰툰(pontoon)이라고도 한다. ㄷ. 접안하는 선박의 대부분은 대형 유조선이다. ㄹ. 말뚝, 교각, 원통 기둥 등의 받침 기둥 위에 바닥을 깐 것이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

표는 화물선 ⃝⃝호의 기름기록부 기재 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

① 부산은 처분 작업을 한 항구명이다.

② 저장된 슬러지의 총량은 12 m3이다.

③ 빌지 저장 탱크의 용량은 30 m3이다.

④ 처분 작업 시의 당직자는 1등기관사이다.

⑤ 처분 후 잔량은 슬러지 8 m3, 빌지 14 m3이다.

그림은 선창에 코일이 적재된 상태를 나타낸 것이다. A의 기능으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. 선체 보호에 주로 사용된다. ㄴ. 상부에 위치한 화물의 무게를 분산시킨다. ㄷ. 인접 화물을 수직으로 분리하는 데 사용된다. ㄹ. 화물 사이에 공간을 형성하여 화물의 손상을 방지한다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음은 해운 품질 보증과 관련한 국제 규약에 관한 설명이다. 이 규약의 기대 효과로 가장 적절한 것은?

국제 해사 기구(IMO)가 해양 오염 사고 및 해양 환경 보호를 위해 개발한 국제적인 관리 기준이며, 해운 기업으로 하여금 해상 및 육상 부서의 안전 관리 시스템을 수립하고 그 수준을 국제적 기준 이상으로 유지하도록 하고 있다.

① 화물의 운송량이 증가된다.

② 신조선 발주량이 늘어난다.

③ 선원의 안전 의식이 높아진다.

④ 선원의 복지 수준이 향상된다.

⑤ 항만국 통제 검사가 면제된다.

그림은 수출입 계약과 관련한 선화증권(B/L)의 이동을 나타낸 것이다. 각 단계에서 선화증권의 기능에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. A를 소지한 수출자는 선사에게 화물 선적을 요구할 수 있다. ㄴ. B를 제시한 후, 수출자는 수출자의 은행에서 수출 화물 대금을 회수할 수 있다. ㄷ. C를 송부한 후, 수출자의 은행은 수입자의 은행으로부터 수출 화물 대금을 회수할 수 있다. ㄹ. D를 갖고 있는 수입자의 은행이 수입자에게 화물 하역을 지시할 수 있다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림은 선박의 주요 치수를 나타낸 것이다. A∼D에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. A는 안벽 계류, 입거 등 선박을 운용할 때 참고로 하는 길이이다. ㄴ. B는 선박 원부에 등록되는 길이이며, 선박 국적 증서에 기재된다. ㄷ. C는 일반적으로 배의 길이를 나타낼 때 쓰인다. ㄹ. D는 선체의 운동을 해석할 때 이용되는 길이이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.