해사일반 정답

1	④	2	⑤	3	②	4	③	5	②
6	②	7	③	8	④	9	①	10	⑤
11	①	12	⑤	13	①	14	③	15	④
16	④	17	②	18	⑤	19	④	20	③

해 설

1. [출제의도] 선박 안전 관리 체제의 수립 및 시행 기관을 파악하는 문제이다.

2. [출제의도] 하역 방식에 따라 선박의 특성을 파악하는 문제이다.

[오답풀이] ㄱ. 화물창의 용적의 낭비가 심한 선박은 RORO선이다. ㄴ. 부두에 설치된 갠트리 크레인으로 하역하므로 오선택지이다.

3. [출제의도] 주베어링의 단계별 정비 요령을 파악하고 있는가를 평가하는 문제이다.

4. [출제의도] 현호와 캠버의 개념을 알고 있는가를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] (가)는 현호의 구조이고, (나)는 캠버에 대한 설명이다.

5. [출제의도] 4행정 사이클 디젤 기관의 작동 원리를 이해하고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 4행정 사이클 디젤 기관의 행정 순서는 흡입-압축-폭발-배기이다.

6. [출제의도] 위험 화물의 하역 시 주의 사항을 알고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] ㄴ. 와이어 슬링이나 훅을 사용하면 스파크가 발생하여 화재나 폭발의 위험이 있다. ㄷ. 야간에 하역하면 사고의 위험이 높다.

7. [출제의도] 컨테이너의 적재 위치로부터 셀 번호를 부여할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 선수 두 번째 열이므로 베이 번호는 ‘06’이고, 우현 쪽 첫 번째 슬롯이므로 슬롯 번호는 ‘01’, 갑판 위 3단에 적재했으므로 티어 번호는 ‘86’이므로 셀 번호는 ‘060186’이다.

8. [출제의도] 물표를 이용한 선위 결정 방법을 알고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 한 물표의 거리와 방위로서 선박의 위치를 구할 수 있으므로 ㄱ의 ‘경도’와 ㄷ의 ‘등질’은 오선택지이다.

9. [출제의도] 레이터 플로팅 결과로부터 선박의 항행 상황을 파악할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 플로팅 결과 방위의 변화 없이 거리가 가까워지고 있으므로 최근접점의 값이 ‘O'이 되는 충돌 상태가 예상된다.

10. [출제의도] 환경 관리 해역 중 특별 관리 해역의 개념을 파악하고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 시화호는 해양오염방지법상 특별 관리 해역이므로 ㄱ은 오선택지이다. ㄴ은 해양오염방지법에 의해 관리되므로 개항질서법은 옳지 않다.

11. [출제의도] 선체 외판의 위치에 적합한 도료를 알고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] ㄷ은 수선 상부의 도료에 해당되므로 오선택지이고, ㄹ은 1호 선저 도료를 바른 후 2호 선저 도료를 바르므로 오선택지이다.

12. [출제의도] 선박 길이의 명칭을 실제 선박으로부터 파악할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 선박 길이의 종류 중 (가)는 수선간장이고, (나)는 수선장이다.

13. [출제의도] 항만 운송 사업의 종류를 알고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 검수 사업은 액체 화물과 살적 화물은 사업 대상에서 제외되므로 ㄱ은 오선택지, (가)와 (나)는 모두 항만 운송 사업이므로 ㄹ은 오선택지 이다.

14. [출제의도] 개항질서법상 항계 내에서의 올바른 항법을 알고 있는지를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 개항질서법에 의한 항법에 의하면 A는 침로를 유지해야 하므로 ㄱ은 오선택지, 항로에서 밖으로 나가려는 선박 D는 C의 진로를 방해해서는 안 되므로 ㄹ은 오선택지이다.

15. [출제의도] 행정(stroke)의 위치와 개념을 있는가를 묻는 문제이다.

[오답풀이] 그림의 (가)는 상사점에서 하사점까지의 거리이므로 행정에 해당된다. 따라서 ㄱ의 압축 간극은 오선택지, 실린더 길이는 상사점에서 하사점까지의 거리와 관계없이 실린더 전체의 길이를 나타내므로 ㄷ은 오선택지이다.

16. [출제의도] 보험 용어의 정의를 알고 있는가를 묻는 문제이다.

17. [출제의도] 장기 운송 계약의 개념과 특성을 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

[오답풀이] 장기 운송 계약은 국가적으로 중요한 화물을 장기적으로 계약하며, 매년 또는 일정 주기로 갱신할 수 있다. 따라서 ㄴ의 5년은 오답이고, 장기 운송 계약은 운임을 수시로 조정할 수 없으므로 ㄷ은 오선택지이다.

18. [출제의도] 스쿠버 장비 중 호흡조절기의 용도를 알고 있는가를 묻는 문제이다.

19. [출제의도] 연료유 계통 중 가열기의 용도를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

[오답풀이] 디젤 기관의 연료유 계통도에 나타난 (가)와 (나)는 모두 연료유 가열기이다. 연료유 가열기는 연료유 점도를 조절하여 연료유의 청정 및 분사 효과를 높이기 위해 사용한다.

20. [출제의도] 힘점의 위치에 따른 선박의 복원성을 이해하고 있는가를 평가하는 문제이다.

[오답풀이] 그림의 선박은 경심 M이 무게 중심 G보다 위에 있으므로 안정 상태이고, 파도에 의해 선체가 경사되었을 때 원 상태로 되돌아온다.