컴퓨터일반 정답

1	⑤	2	③	3	②	4	②	5	①
6	⑤	7	①	8	③	9	①	10	④
11	④	12	①	13	④	14	②	15	③
16	⑤	17	②	18	③	19	④	20	③

해 설

1. [출제의도] 정보사회의 특징을 설명할 수 있다.

정보사회는 수직적 협력보다는 수평적 협력이 강조되며, 정보를 효과적으로 활용할 수 있도록 지적 창조력이 더욱 존중되는 사회이다.

2. [출제의도] 하드디스크의 구조를 이해하고 저장용량을 파악한다.

하드디스크는 섹터 단위로 자료가 저장된다. 유니코드(KSC-5700)에서 한글 1문자는 2Byte로 표현하므로 2개 섹터(1024Byte)에는 최대 512개의 한글을 저장할 수 있다. (1024Byte ÷ 2Byte = 512개)

3. [출제의도] 윈도XP에서 바탕화면보기, IP주소와 DNS를 설정할 수 있다.

‘바탕화면보기’ 아이콘을 클릭하면 윈도 화면에 열려있는 모든 창을 숨길 수 있으며, ‘내 네트워크 환경’ 아이콘을 클릭하여 IP주소와 DNS를 설정할 수 있다.

4. [출제의도] 윈도XP에서 디스크정리 기능을 활용할 수 있다.

‘디스크정리’ 기능은 하드디스크에서 오랫동안 사용하지 않는 불필요한 파일을 삭제하여 디스크의 용량을 확대할 때 사용한다. 임시 인터넷 파일, 휴지통, 임시파일 등을 탐색하여 삭제할 수 있다.

[오답풀이] ㄴ은 ‘디스크 압축’에 대한 설명이며, ㄹ은 ‘디스크 조각 모음’에 대한 설명이다.

5. [출제의도] 운영체제의 기능을 설명할 수 있다.

운영체제(OS : Operating System)는 컴퓨터 시스템의 전반적인 동작을 제어하고 조작하는 시스템소프트웨어이다. 패키지 프로그램과 사용자 프로그램은 응용소프트웨어로 분류된다.

6. [출제의도] 컴퓨터에서 색상을 표현하는 원리를 이해한다.

RGB코드에서 숫자 1자리는 16가지(016~F16)를 표현할 수 있다. RGB코드는 숫자 6자리로 구성되므로 표현할 수 있는 색상의 수는 ‘16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16’ 개이고 2자리씩 묶으면 ‘[eqn: 16 ^{2}] x [eqn: 16 ^{2}] x [eqn: 16 ^{2}]’개이다.

7. [출제의도] 스프레드시트의 함수기능을 활용할 수 있다.

(가)에서 ‘=MID(B4, 8, 1)’은 주민등록번호에서 8번째에 있는 1개의 문자를 추출하는 수식이다. (나)에서 OR함수는 두 가지 중 한 가지 조건이라도 ‘참’이면 결과 값이 ‘참’이며, AND함수는 모든 조건이 ‘참’이어야 출력 값이 ‘참’이므로 (나)의 결과 값은 ‘합격’으로 출력된다.

8. [출제의도] 정보통신윤리를 이해하고 실천한다.

스파이웨어는 사용자의 동의 없이 설치되어 컴퓨터의 정보를 수집하고 전송하는 악성코드의 일종으로 개인의 금융정보, 신상정보 등의 각종 정보를 수집하여 전송한다.

9. [출제의도] 논리회로원리를 일상생활에 적용할 수 있다.

출입문이 열리기 위해서는 입력된 지문과 홍채가 모두 등록된 자료와 일치해야 하므로 논리곱(AND)에 해당된다.

10. [출제의도] 여러 가지 유형의 멀티미디어 표현방법을 설명할 수 있다.

벡터 그래픽 방식은 명령어로 선이나 면을 표현하는 방식이며, 비트맵 그래픽 방식은 픽셀이라는 작은 점으로 그림을 구성한다. 비트맵 방식은 이미지를 확대하면 모양이 변형된다.

11. [출제의도] 워드프로세서에서 조판부호, 이미지 보기 기능을 적용할 수 있다.

문단모양은 ‘들여쓰기’가 적용되어 있으며, 다단은 2개로 지정되어 있다. 각 빈칸과 문단부호가 있어 ‘조판부호 보기’ 상태임을 알 수 있다. 특정 단어의 주석이 현재 단 밑에 배치되어 있어 각주임을 알 수 있다. 화면에 그림이 표시되지 않고 사각형 모양으로 보이므로 [편집] - [그림] 메뉴에서 그림이 보이지 않은 상태로 지정되었음을 알 수 있다.

[오답풀이] 미주는 문서의 맨 마지막 쪽 맨 끝에 설명이 표시된다.

12. [출제의도] 인터넷 홈페이지에 접속하는 과정을 설명할 수 있다.

DNS(Domain Name Server)는 사람이 알기 쉬운 도메인 네임 주소(영문 주소)로 되어있는 주소를 IP주소로 변환해서 알려주는 역할을 한다. 라우터(Router)는 여러 네트워크 경로 중 최적의 경로를 찾아서 패킷이 전송되도록 하는 역할을 수행한다.

13. [출제의도] 주기억장치의 특징과 용도를 안다.

ROM(Read Only Memory)은 주기억장치로 사용되며 BIOS 등을 저장하는 데 사용된다. ㄱ은 RAM에 관한 설명이다.

14. [출제의도] 하이퍼텍스트 기능을 활용할 수 있다.

IMG SRC에는 이미지의 경로와 파일명을 써서 웹 문서에 이미지를 표시한다.

TARGET="_BLANK"는 새로운 창을 띄워 링크 결과를 보여주며, TARGET="_SELF"는 현재 창에 결과를 나타내어 준다.

15. [출제의도] 스프레드시트에서 조건부서식 기능을 활용할 수 있다.

조건부서식 창 안에 ‘다음 값의 사이에 있음’, 30, 40이라고 되어있는 것은 30이상 40이하의 셀 값에 대해서만 지정된 서식인 ‘굵게, 취소선’을 지정한다는 의미이다.

16. [출제의도] 비주얼베이식 도구상자를 실무에 적용할 수 있다.

여러 종류 중 한 개만 선택할 수 있는 도구는 ⑤ 옵션도구이며, ③ 체크 버튼은 복수 개를 선택할 수 있게 할 때 사용한다. ① 은 레이블, ② 는 텍스트 상자, ④ 는 그룹의 범위를 테두리로 묶는 프레임이다.

17. [출제의도] 언어번역프로그램의 종류와 역할을 안다.

C, JAVA, 포트란 등은 컴파일러 방식으로 번역하여 기계어인 목적 프로그램으로 번역하고, 베이식은 한 문장씩 프로그램을 번역하는 인터프리터 방식으로 번역하여 실행한다.

18. [출제의도] 미래사회의 컴퓨터 기술을 실생활에 적용할 수 있다.

RFID(주파수 인식 시스템 : 전자태그)는 정보를 담고 있는 전자태그가 신호를 발생하고 안테나가 이를 받아들여 시스템에서 분석한다.

19. [출제의도] 멀티미디어의 저장형태를 안다.

(가) 이미지 파일은 GIF, JPG, BMP (나) 동영상 파일은 AVI, MOV (다) 소리 자료 파일은 WAV, MP3 등이 있다.

20. [출제의도] 반복문을 이해하고 활용할 수 있다.

‘For Count=1 to 10 step 3 ~ Next count’명령문은 ‘ ~ ’부분을 반복하는 반복문인데 Count가 1부터 시작하여 10이 될 때까지 반복한다. 이때 변화의 증감 폭은 step 3이므로 3씩 증가한다. 즉 count가 1, 4, 7, 10으로 변하면서 4번을 반복하는데 반복 부분인‘sum=sum+count’는 count의 합계를 sum에 담는 식이 되므로 결국 1+4+7+10=22가 sum에 담겨 반복문을 빠져나와 출력하게 된다.