◦ 자신이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.

◦ 문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 써 넣으시오.

◦ 답안지에 성명과 수험 번호를 써 넣고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.

◦ 과목을 선택한 순서대로 풀고, 답은 답안지의 ‘제1선택’란에서부터 차례대로 표시하시오.

◦ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 3점 문항에만 점수가 표시되어 있습니다. 점수 표시가 없는 문항은 모두 2점입니다.

직업탐구 영역

(해사 일반)

직업탐구 영역

3

(해사 일반)

제 4 교시

1

성명

수험 번호

2007학년도 대학수학능력시험 문제지

직업탐구 영역(해사 일반)

다음은 해운의 안전을 확보하기 위한 어떤 시스템에 대한 설명이다. (가)와 (나)에 해당하는 증서를 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

선박이 전용선화, 대형선화되면서 해양 사고의 피해 규모가 증대되어 왔다. 이에 국제해사기구는 해양 사고를 방지하고 해양 환경을 보호하기 위하여 1998년 7월 1일부터 이 시스템을 시행하고 있다. 이 시스템이 인증되는 해운 기업에 대해 선박에는 ( 가 ), 회사에는 ( 나 )가 발급된다.

	<보 기>
-
ㄱ. 선박안전관리증서(SMC) ㄴ. 항만국통제합격증서(PSC) ㄷ. 안전품질인증증서(ISO9002) ㄹ. 회사안전관리적합증서(DOC)

	(가)		(나)
①	ㄱ		ㄷ
③	ㄴ		ㄷ
⑤	ㄷ		ㄱ

	(가)		(나)
②	ㄱ		ㄹ
④	ㄴ		ㄹ

다음은 해상교통안전법 제 45 조와 제 46 조를 요약한 것이다. (가)와 (나)에 해당하는 내용을 바르게 짝지은 것은?

제 45 조(교통안전특정해역의 설정 및 관리)

교통안전특정해역 안에서 선박의 항행안전을 위하여 ( 가 )은 항로지정방식과 해상교통관제방식을 시행할 수 있다.

제 46 조(거대선 등의 운항사항 통보)

거대선이나 위험화물운반선이 교통안전특정해역을 항행하고자 할 때 ( 나 )은 통항 시각 및 항로의 변경 등을 명할 수 있다.

	(가)		(나)
①	해양경찰청장		해양수산부장관
②	해양경찰청장		해양안전심판원장
③	해양수산부장관		해양경찰청장
④	해양수산부장관		해양안전심판원장
⑤	해양안전심판원장		해양경찰청장

그림은 곡물 운반선 ⃝⃝호의 항적을 만재흘수선 적용 대역도에 나타낸 것이다.

다음 만재흘수선표에서 1월 10일 ⃝ ⃝호에 적용되었던 만재흘수선으로 옳은 것은? [3점]

① W	② S	③ T	④ F	⑤ TF

그림은 항행 중인 본선과 타선과의 관계를 6분 간격으로 나타낸 것이다.

위 상황을 본선 레이더상에 플로팅한 것으로 옳은 것은?

(단, H：선수휘선, C：커서) [3점]

그림 (가)와 (나)는 4행정 사이클 디젤 기관의 두 행정을 나타낸 것이다.

위 그림과 관련하여 알 수 있는 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. (가)행정의 바로 다음 행정에서는 흡기 밸브가 닫히고 배기 밸브는 열린다. ㄴ. (나)행정에서는 실린더 안에 분사된 연료가 연소된다. ㄷ. (가)행정과 (나)행정 사이에는 압축 행정이 있다. ㄹ. (가)행정과 (나)행정은 플라이휠의 회전 관성력으로 작동된다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림은 항박도를 단순화한 것이다. 이 항만에 대한 평가로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 수면적이 좁아 선박을 선회시키기 어렵다. ㄴ. 저질이 펄(mud)이므로 묘박하기에 좋은 항만이다. ㄷ. 방파제를 통과하는 선박은 조류의 영향을 크게 받을 수 있다. ㄹ. 10,000 TEU급 컨테이너선을 접안시킬 수 있는 수심을 확보하고 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음은 환경관리해역을 구분한 내용이다. (가)와 (나)에 해당하는 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

(가) 해양 환경 상태가 비교적 양호하여 지속적으로 보전할 필요가 있는 해역이다.

(나) 해역별 환경 기준의 유지가 곤란하고, 해양 환경의 보전에 현저한 장애가 있거나 장애를 끼칠 우려가 있는 해역이다.

	<보 기>
-
ㄱ. 유조선 통항 금지 해역에 포함되지 않는다. ㄴ. 광양만, 마산만, 영일만, 가막만이 해당된다. ㄷ. 사업장에서 배출되는 오염 물질을 총량으로 규제할 수 있다. ㄹ. 수산 자원의 보호·육성 등을 위한 용도로 지정하여 관리한다.

	(가)		(나)
①	ㄴ		ㄱ
③	ㄷ		ㄱ
⑤	ㄹ		ㄷ

	(가)		(나)
②	ㄴ		ㄷ
④	ㄹ		ㄴ

그림은 선박의 각 힘점을 나타낸 것이다. 이와 관련한 설명으로 옳은 것은? [3점]

① G와 M 사이의 거리가 클수록 횡요 주기가 길어진다.

② KM과 KG의 차이로 횡메타센터 높이를 구할 수 있다.

③ M이 G보다 위에 있으므로 횡경사시 전복될 위험이 높다.

④ 선체가 우현 쪽으로 횡경사되면 B는 좌현 쪽으로 이동한다.

⑤ 상갑판 위에 화물을 많이 실을수록 G는 아래쪽으로 이동한다.

다음은 ⃝ ⃝호의 하역에 관한 내용이다. ㉠과 ㉡에 해당하는 명칭을 바르게 짝지은 것은? [3점]

⃝ ⃝호는 2006년 11월 7일 09시에 컨테이너 전용 부두에 접안하여 본선에 적재되어 있던 컨테이너 100 TEU를 양화하였고, ㉠ 선적할 순서대로 미리 쌓여 있던 곳의 컨테이너 200 TEU를 적화한 후 출항하였다. 그리고 양화된 컨테이너는 ㉡ 인수, 인도 및 보관하는 장소로 이동되었다.

	㉠		㉡
①	에이프런		컨테이너 야드
②	마셜링 야드		컨테이너 야드
③	마셜링 야드		에이프런
④	컨테이너 야드		에이프런
⑤	컨테이너 야드		마셜링 야드

다음은 선주와 용선자가 체결한 용선 계약서의 일부이다.

금산호의 실제 정박 일수는 17일이었다. 위 계약에 따른 정산 방법으로 옳은 것은? [3점]

① 용선자가 선주에게 US $ 5,000을 지급한다.

② 선주가 용선자에게 US $ 5,000을 지급한다.

③ 용선자와 선주 사이에 정산할 금액이 없다.

④ 용선자가 선주에게 US $ 10,000을 지급한다.

⑤ 선주가 용선자에게 US $ 10,000을 지급한다.

다음은 연안 항해시의 항해 계획 수립 과정이다. (가)와 (나)에 해당하는 것을 바르게 짝지은 것은?

	(가)		(나)
①	대권도		천측력
②	대권도		해안도
③	조석표		천측력
④	항로지		해안도
⑤	항로지		조석표

그림은 컨테이너선의 일반 배치도이다. A 탱크에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. 트림을 조절하기 위하여 사용한다. ㄴ. 항해시에는 주로 청수 탱크로 사용한다. ㄷ. 새깅을 방지하기 위하여 연료유를 적재한다. ㄹ. 파랑의 충격을 받으므로 강력한 구조로 되어 있다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음은 목재 운반선 ⃝ ⃝호에 비치된 기름기록부 서식의 일부이다. (가)에 기재할 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 입항하여 연료유 1,000톤을 수급하였다. ㄴ. 연료유 탱크에 물 밸러스트를 적재하였다. ㄷ. 연료유 저장 탱크의 기름을 침전 탱크로 이송하였다. ㄹ. 윤활유 냉각기의 파손으로 유성 혼합물이 바다로 배출되었다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

다음은 해운 회사의 선박 운항 형태에 대한 설명이다. 각 회사가 주로 운송하는 화물의 특성을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

○ A 회사는 일정한 항로상에서 시간표에 따라 주기적으로 선박을 운항하며, 화물을 수집하기 위해 해외 점포를 두고 있다.

○ B 회사는 미리 정해진 항로에 따라 선박을 운항하는 것이 아니라 운송할 화물이 있는 곳에 배선한다.

	<보 기>
-
ㄱ. 화물의 출하 시기가 불규칙하다. ㄴ. 부피는 작고 가치는 높은 화물이다. ㄷ. 컴퓨터 등의 공산품이 대표적 화물이다. ㄹ. 곡물, 광석 등 대량으로 수송되는 화물이다.

	A 회사		B 회사
①	ㄱ		ㄴ
③	ㄷ		ㄴ
⑤	ㄹ		ㄷ

	A 회사		B 회사
②	ㄱ		ㄹ
④	ㄷ		ㄹ

개항의 항계 안에서 개항질서법상 항법에 맞게 항행한 것을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. 고속선 A호는 항로상에서 다른 선박을 추월하였다. ㄴ. 입항선 B호는 우현 쪽 방파제에 접근하여 항행하였다. ㄷ. 입항선 C호는 출항선의 진로를 피하기 위하여 방파제 밖에서 대기하였다. ㄹ. 출항선 D호는 마주치는 선박이 없어 항로상에서 다른 선박과 나란히 항행하였다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

그림은 ⃝ ⃝호에서 갑판 작업 중에 팔을 다친 갑판원과 항해사의 대화 내용이다. 항해사의 응급 처치 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 출혈 부위를 직접 압박하여 지혈시키는 방법이다. ㄴ. 혈관의 압력을 최소화시켜서 지혈시키는 방법이다. ㄷ. 출혈 부위의 위아래를 지혈대로 죄어서 지혈시키는 방법이다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음은 선체 외판을 구분한 내용이다. (가)와 (나)에 사용되는 도료에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은？

선체의 외판은 경하흘수선보다 아래쪽으로 항상 수면에 잠겨 있는 선저부, 만재흘수선보다 위쪽으로 항상 수면 위에 떠있는 (  가  ), 그리고 그 중간 부분인 (  나  )로 구분된다.

	<보 기>
-
ㄱ. (가)에는 1호 선저 도료(A/C paint)를 칠한다. ㄴ. (가)에 칠하는 1호 선저 도료는 부착 생물에 의한 오손을 방지하는 것이 주된 목적이다. ㄷ. (나)에는 2호 선저 도료(A/F paint)를 칠한 후 그 위에 3호 선저 도료(B/T paint)를 칠한다. ㄹ. (나)에 칠하는 3호 선저 도료는 접착력이 강하고 방청과 내구성이 우수하다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음은 일반적인 선박 하역 작업 순서이다. (가) 단계에서 하역 당직 사관이 해야 할 내용으로 옳은 것은?

① 정확한 ETA를 대리점에 알린다.

② 선창 청소를 깨끗이 한 후 건조시킨다.

③ 훈증 소독을 실시하고 구서증서를 교부받는다.

④ 빌지를 측심하고 일정량 이상이 되면 배출한다.

⑤ 적화 계획에 따라 작업이 원활하게 진행되도록 감독한다.

다음은 디젤 기관의 구조를 분류한 것이다. (가)∼(다)에 해당하는 부속 장치를 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. 프레임, 메인 베어링 ㄴ. 크로스헤드, 커넥팅 로드 ㄷ. 크랭크 암, 균형추(balance weight)

(가)     (나)    (다)

①  ㄱ      ㄴ      ㄷ

②  ㄱ      ㄷ      ㄴ

③  ㄴ      ㄱ      ㄷ

④  ㄷ      ㄱ      ㄴ

⑤  ㄷ      ㄴ      ㄱ

다음은 선화증권(B/L)의 일부를 나타낸 것이다. ㉮～㉱에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

[3점]

	<보 기>
-
ㄱ. ㉮ 항목은 임의적 기재 사항이다. ㄴ. ㉯ 항목은 법정 기재 사항이다. ㄷ. ㉰ 항목으로 보아 이 증권은 자유롭게 유통될 수 있다. ㄹ. ㉱ 항목으로 보아 이 증권은 선적 선화증권이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ