◦ 먼저 수험생이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.

2005학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

제 4 교시    직업탐구영역(기초제도)

성명			수험번호						3

직업탐구영역

기초제도

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

직업탐구영역

기초제도

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◦ 문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오.

◦ 답안지에 수험 번호, 선택 과목, 답을 표기할 때는 반드시 ‘수험생이 지켜야 할 일’ 에 따라 표기하시오.

◦ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 3점 문항에만 점수가 표시되어 있습니다. 점수 표시가 없는 문항은 모두 2점씩입니다.

1. 제도에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

기초 제도

		< 보 기 >
	ㄱ. 투상선이 투상면에 대하여 수직으로 투상되는 것을 정투상법이라 한다. ㄴ. 치수는 크기와 자세 및 위치를 명확히 표시하며, 계산할 필요가 없도록 기입한다. ㄷ. 척도를 A : B로 표시할 때 A, B가 모두 1인 경우 현척, A만 1인 경우 배척이라 한다. ㄹ. 한국 산업 규격 중에서 도면의 크기, 투상법, 작도 방법 등에 대한 제도 통칙은 KS A에 규정하고 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

23

72

5권 중 2권

2. 도면에 사용된 선의 종류와 명칭, 용도를 바르게 연결한 것은? [3점]

	종류	명 칭	용 도
①	(가)	파단선	물체의 절단면을 표시
②	(나)	외형선	물체의 겉모양을 표시
③	(다)	중심선	대상물의 움직임을 가상하여 표시
④	(라)	해칭선	대상물의 절단한 경계선을 표시
⑤	(마)	치수보조선	치수나 각도를 기입하는 한계를 표시

3. 그림과 같이 스케치하는 방법으로 옳은 것은?

① 납선법	② 본뜨기법	③ 프린트법

④ 프리핸드법	⑤ 사진 촬영법

4. 도면 작성 및 사용에 대한 흐름도이다. (가), (나)에 가장 적합한 도면의 종류를 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은? [3점]

(가)

(나)

주문자	⇨	설계자	⇨	제작자	⇨	소비자

		< 보 기 >
	ㄱ. 제작도 ㄴ. 설명도 ㄷ. 견적도 ㄹ. 주문도

(가)    (나)                  (가)    (나)

①  ㄱ      ㄴ	②  ㄱ      ㄷ

③  ㄴ      ㄷ	④  ㄴ      ㄹ

⑤  ㄷ      ㄹ

5. 특수투상도 (가), (나), (다)의 명칭을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

(가)	(나)	(다)

		< 보 기 >
	ㄱ. 사투상도 ㄴ. 투시투상도 ㄷ. 등각투상도 ㄹ. 부등각투상도

(가)    (나)    (다)              (가)    (나)    (다)

①  ㄱ      ㄴ      ㄷ            ②  ㄱ      ㄷ      ㄹ

③  ㄴ      ㄷ      ㄱ            ④  ㄴ      ㄷ      ㄹ

⑤  ㄷ      ㄹ      ㄱ

6. 그림은 제3각법으로 그린 정투상도이다. 입체도로 옳은 것은? [3점]

기초 제도

①			②			③
④			⑤

24

72

5권 중 2권

7. 표준 규격의 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 적극적인 생산 규제로 과잉 생산을 막고 생산자를 보호할 수 있다.

② 제품을 능률적으로 생산할 수 있으므로 품질을 향상시킬 수 있다.

③ 제품 상호간 호환성이 있어 유지 보수를 위한 부품 교환이 용이하다.

④ 품질 개선과 생산성 향상으로 우수한 제품을 보다 싼 가격에 공급할 수 있다.

⑤ 동일 기술에 대한 중복 투자를 방지함으로써 비용 절감의 효과를 얻을 수 있다.

8. T자와 삼각자를 사용하여 그릴 수 있는 도형을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 도형의 윗변과 아랫변은 평행이다.)

< 보 기 >

ㄱ.			ㄴ.
ㄷ.			ㄹ.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

9. 단면도 (가), (나)에 기입된 치수 보조 기호를 보고 우측면도를 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은? [3점]

(가)                     (나)

< 보 기 >

ㄱ.			ㄴ.
ㄷ.			ㄹ.

(가)    (나)                  (가)    (나)

①  ㄱ      ㄴ	②  ㄱ      ㄷ

③  ㄴ      ㄷ	④  ㄴ      ㄹ

⑤  ㄷ      ㄹ

10. 다음과 같은 상관체의 전개도를 그릴 때 사용되는 전개도법을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 방사선법 ㄴ. 평행선법 ㄷ. 삼각형법

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 캐드(CAD) 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 다품종 소량 생산 체제로 전환되는 산업 사회에 적합한 설계 시스템이다.

② 많은 자료의 저장과 데이터베이스의 구축으로 설계의 생산성을 향상시킨다.

③ 도면의 작성 및 편집이 용이하고 다른 응용 프로그램과 자료 교환이 가능하다.

④ 컴퓨터에 의한 수치 계산이 정확하게 이루어지므로 도면의 정확도가 증가된다.

⑤ 시스템의 구축 비용은 절감되지만 도면 작성 시간이 길어져 설계 비용이 증가된다.

12. 한 도면에서 두 종류 이상의 선이 겹치는 경우 선의 우선순위를 나타낸 것이다. (가), (나)에 해당하는 선의 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은? [3점]

기초 제도

외형선		―	(가)	―	절단선			―	(나)	―	치수선
높음						우선순위						낮음

		< 보 기 >
	ㄱ. 대상물의 보이는 부분을 표시하며, 굵은 실선을 사용하여 그린다. ㄴ. 대상물의 보이지 않는 부분을 표시하며, 가는 파선을 사용하여 그린다. ㄷ. 도형의 중심을 나타내거나 중심선이 이동한 중심의 궤적을 표시하는 데 사용한다. ㄹ. 치수를 기입하기 위하여 도형에서 인출한 선으로 가는 실선을 사용하여 나타낸다.

(가)    (나)                  (가)    (나)

①  ㄱ      ㄴ	②  ㄱ      ㄷ

③  ㄴ      ㄷ	④  ㄴ      ㄹ

⑤  ㄷ      ㄹ

25

72

5권 중 2권

13. 기계요소에 대한 그림을 보고 용도에 대한 설명을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

(가)	(나)

		< 보 기 >
	ㄱ. 지름이 큰 수나사를 볼트, 암나사를 너트라고 하며, 2개 이상의 부품을 조립할 때 사용한다. ㄴ. 축 지름이 8㎜ 이하의 나사를 말하며, 힘을 많이 받지 않는 작은 부품 및 커버 등의 결합에 사용한다. ㄷ. 기계 접촉면의 미끄럼 방지나 너트의 풀림 방지 및 위치 고정 등 비교적 큰 힘이 걸리지 않는 곳에 사용한다.

(가)    (나)                  (가)    (나)

①  ㄱ      ㄴ	②  ㄱ      ㄷ

③  ㄴ      ㄱ	④  ㄴ      ㄷ

⑤  ㄷ      ㄴ

14. 그림은 어떤 물체를 제3각법으로 그린 미완성 투상도이다. 우측면도를 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ.			ㄴ.		ㄷ.		ㄹ.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

15. 주어진 (가)의 원을 이용하여 (나)를 작도할 때, 그 순서를 <보기>에서 골라 바르게 나열한 것은?

(가)                             (나)

		< 보 기 >
	ㄱ. 점 A, B에서 점 C를 지나는 연장선을 그린다. ㄴ. 점 C를 중심으로 선분 CE를 반지름으로 하는 원호 EF를 그린다. ㄷ. 원의 중심 점 O를 지나는 수직선과 수평선을 그려 점 A, B, C, D를 구한다. ㄹ. 점 A, B를 중심으로 선분 AB를 반지름으로 하는 원호 BF, AE를 그린다.

① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ

② ㄱ → ㄷ → ㄹ → ㄴ

③ ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㄱ

④ ㄷ → ㄱ → ㄴ → ㄹ

⑤ ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㄴ

16. 도형의 생략법에 의하여 그린 투상도를 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

기초 제도

< 보 기 >

ㄱ.			ㄴ.
ㄷ.			ㄹ.

① ㄱ, ㄴ	② ㄷ, ㄹ	③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

26

72

5권 중 2권

17. 캐드(CAD) 시스템을 사용하여 (가)에서 (나)로 편집할 때, 사용하는 명령어를 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

(가)                          (나)

		< 보 기 >
	ㄱ. Array ㄴ. Mirror ㄷ. Erase ㄹ. Rectangle

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

18. 도면 관리 방법에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 복사도는 표제란이 위에 보이도록 A3 크기로 접어 보관한다. ㄴ. 도면 번호는 일정한 방식에 따라 부여하며, 표제란에 기입한다. ㄷ. 도면 대장에 등록일, 품명, 도면의 크기별 매수 등을 기재하여 등록한다. ㄹ. 제작 현장에 도면을 출도할 때에는 원도를 대출하고 사용 후 회수하여 보관한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

19. 옥내배선도를 보고 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 천장등은 네 곳에 설치되어 있다. ㄴ. 형광등은 여섯 곳에 설치되어 있다. ㄷ. 전등용 배전반은 한 곳에 설치되어 있다. ㄹ. 거실에는 콘센트가 두 곳에 설치되어 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

20. 제3각법으로 정면도, 평면도, 우측면도를 바르게 그린 것은? [3점]

①			②
③			④
⑤

※  확인 사항

○ 문제지와 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.