1. 다음에 해당하는 코드를 구축함으로써 해운 회사가 얻게 되는 효과로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

2009학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

직업탐구 영역(해사 일반)

제 4 교시

성명			수험번호						3

직업탐구 영역

(해사 일반)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

직업탐구 영역

(해사 일반)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

15

52

2권 중 2권

이 코드는 해운 회사로 하여금 해상 및 육상 부서의 안전 관리 시스템을 수립하고 그 수준을 국제적 기준 이상으로 유지하도록 하고 있다. 이를 위해 기업 내 최고 경영자의 직접적인 참여와 모든 관련자의 책임, 능력, 태도 및 동기를 촉구하고 있다.

		< 보 기 >
	ㄱ. 보험료 절감 ㄴ. 기준 미달선 감소 ㄷ. 입ㆍ출항 시 CIQ 기관의 수속 면제

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음의 ㉠, ㉡에 해당하는 항만 시설을 바르게 연결한 것은?

항만은 천연 지형을 이용하거나 인공적인 방법으로 풍랑의 영향을 줄여 ㉠선박을 안전하게 정박시킬 수 있어야 한다. 또한 선박에 오르내리는 승객과 화물을 후방 지역에 수송할 수 있는 교통 시설을 갖추어야 하고, ㉡화물을 보관할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

㉠	㉡

①	잔교	돌핀

②	잔교	선회장

③	안벽	돌핀

④	안벽	상옥

⑤	선회장	상옥

3. 그림은 컨테이너선 화물창 횡단면을 나타낸 것이다. (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

( 가 )

( 나 )

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 전용 컨테이너선에 해당된다. ㄴ. (나)는 LOLO선에 적합한 구조이다. ㄷ. (가)는 (나)보다 화물창 내 갑판의 개수가 적다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4.  다음의 상황에서 충돌을 피하기 위한 적절한 조치로 (가), (나)에 해당하는 것을 <보기>에서 골라 바르게 연결한 것은?

	○○호의 당직 항해사는 항행 중 전방 오른쪽에 빙산이 있음을 발견하였다. 빙산 과 충돌을 피하기 위해 즉시 조타수에게 명령을 내리고, 기관실에 명 (가) (나) 령을 내렸다.

		< 보 기 >
	ㄱ. Full ahead ㄴ. Hard port ㄷ. Full astern ㄹ. Hard starboard

(가)     (나)                    (가)     (나)

①   ㄱ      ㄴ	②   ㄱ      ㄷ

③   ㄴ      ㄷ	④   ㄴ      ㄹ

⑤   ㄷ      ㄹ

5. 그림의 선박에 작용하는 힘에 관한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 중력과 부력의 크기가 같다. ㄴ. 경심은 부력이 작용하는 중심이다. ㄷ. 중력과 부력은 같은 방향으로 작용한다. ㄹ. 부심은 선박 수면하 용적의 기하학적 중심이다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

6. 그림과 같은 대형선이 교통 안전 특정 해역을 항행할 때 관할 해양경찰서장에게 통보해야 하는 사항을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 입항 예정 시각 ㄴ. 선박의 길이 및 흘수 ㄷ. 선박의 국적과 선원 수 ㄹ. 선박의 총톤수 및 호출 부호

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

7. 다음은 해상 통신에 관한 내용이다. (가), (나)에 해당하는 신호를 <보기>에서 찾아 바르게 연결한 것은?

(가) 선박이 중대하고 급박한 위험에 처해 있어 즉시 구조를 요청하는 경우 행하는 무선 통신

(나) 선박의 항행에 대해 중대한 위험을 예방하기 위하여 안전 신호를 먼저 보낸 후 행하는 무선 통신

		< 보 기 >
	ㄱ. SAFETY 3회 반복 ㄴ. MAYDAY 3회 반복 ㄷ. PANPAN 3회 반복 ㄹ. SECURITE 3회 반복

(가)     (나)                    (가)     (나)

①   ㄱ      ㄴ	②   ㄱ      ㄷ

③   ㄴ      ㄷ	④   ㄴ      ㄹ

⑤   ㄷ      ㄹ

16

52

2권 중 2권

8. 다음은 선화 증권 발행에 관한 내용이다. (가)에 들어갈 서류로 옳은 것은? [3점]

○○호의 일등 항해사는 화물 상태가 불량한 것을 발견하고 화물 사고 내용이 기재된 본선 수령증을 발행하였다. 이 경우 선박 회사가 사고부 선화 증권을 발행하면 은행에서는 원칙적으로 어음의 매입을 거절한다. 그러므로 화주는 선박 회사에 ( 가 )을(를) 제출하고 무사고 선화 증권을 교부받았다.

① 신용장(letter of credit)

② 보상장(letter of indemnity)

③ 보증장(letter of guarantee)

④ 인도 지시서(delivery order)

⑤ 화물 손상 보고서(cargo damage report)

9. 그림에서 A, B의 부피에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. A는 압축 부피이다. ㄴ. A와 B를 합한 것은 행정 부피이다. ㄷ. B를 A로 나눈 값을 압축비라 한다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음 과제 보고서의 (가)~(다)에 해당하는 것을 바르게 연결한 것은? [3점]

과제 보고서
일자 : 2009. 7. 22. 성명 : ○○○
제 목	항만 운송 사업에 관한 조사
조사 내용
종 류	업 무
하역 사업	화물을 선박에 적ㆍ양화하거나 창고와 야적장 등에 반출ㆍ입한다.
( 가 ) 사업	화물의 개수와 손상의 유무를 점검하고 인수 및 인도 상태를 확인ㆍ증명한다.
( 나 ) 사업	화물의 용적과 중량을 계산하고 증명하는 서비스를 제공한다.
( 다 ) 사업	선적 화물에 관한 증명, 조사 및 감정의 용역을 제공한다.

(가)     (나)     (다)

①	검수     검량     검정

②	검수     검정     검량

③	검량     검수     검정

④	검량     검정     검수

⑤	검정     검량     검수

11. 그림은 해양 오염 방지 장치 중 하나이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 폐유 소각기이다. ㄴ. 유성 혼합물을 기름과 물로 분리한다. ㄷ. 선저 폐유를 슬러지 탱크로 이송한다. ㄹ. 기름 걸레나 일반 쓰레기를 소각할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

37

52

2권 중 2권

12. 지도는 해상 교통 안전법상 특정 해역으로 지정된 곳을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

인천

포항

울산

부산

여수

범 례

: 특정 해역

		< 보 기 >
	ㄱ. 위험 화물 운반선의 항행이 금지된다. ㄴ. 해역 내에서는 어로에 종사할 수 없다. ㄷ. 해상 교통 관제 방식을 시행하고 있다. ㄹ. 해상 교통량이 많아 해양 사고 위험이 높다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

13. 그림은 ○○컨테이너 터미널의 배치도를 간략하게 나타낸 것이다. LCL 화물을 인수 및 인도하는 데 이용되는 것은?

① ㉮	② ㉯	③ ㉰	④ ㉱	⑤ ㉲

14. 그림 (가), (나)의 요트에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

(가)                         (나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 딩기급 요트이다. ㄴ. (가)는 (나)보다 외양 항해에 적합하다. ㄷ. (가), (나)는 범장 양식을 기준으로 분류된다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음 수업 장면에서 옳게 대답한 학생을 고른 것은?

선생님 : 선박의 주요 치수에 대해 말해 보세요.

선영 : 흘수는 선저에서 수면까지의 높이입니다.

민수 : 전장은 선박의 가장 큰 길이입니다.

현우 : 깊이는 상갑판에서  수면까지의 수직 거리입니다.

인영 : 형폭은 입거 수리에 사용되는 폭입니다.

① 현우, 인영	② 현우, 민수	③ 인영, 민수

④ 인영, 선영	⑤ 민수, 선영

16. 다음 대화 내용에서 ㉮ ~ ㉰에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

선장 : 귀 조선소의 입거 시설에 대해 설명해 주십시오.

직원 : 우리 조선소에는 ㉮드라이 독과 ㉯플로팅 독 시설이 되어 있습니다.

선장 : ㉰선대 시설은 없습니까?

직원 : 네, 없습니다.

		< 보 기 >
	ㄱ. ㉮는 육지에 상자 모양으로 파서 만든다. ㄴ. ㉯는 바다에 띄워서 작업한다. ㄷ. ㉰는 초대형선에 이용된다. ㄹ. ㉮ ~ ㉰는 모두 하역 작업에 사용된다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

17. 개항 질서법상 항법을 옳게 말한 학생은?

길동 : 동력선이 항계 안에 출입할 때 항로를 따라 항행하지 않아도 돼.

영희 : 다른 선박과 나란히 항행하는 것이 허용돼.

숙희 : 다른 선박과 마주칠 우려가 있을 경우 항로의 왼쪽으로 항행해야 해.

나영 : 항로 안에서  다른 선박을 추월할 수 있어.

철수  : 입출항 선박이 방파제 부근에서 마주칠 경우 출항 선박이 우선이야.

① 영희	② 숙희	③ 길동

④ 철수	⑤ 나영

38

52

2권 중 2권

18. 다음 내용을 모두 만족하는 것에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

◦ 운송인이 물건을 운송해 주고 받는 보수이다.

◦ 화주가 운송 화물을 인도 받기 전에 운송인에게 지급한다.

◦ 운송인은 운송의 완료와 함께 화주에 대해 청구권이 생긴다.

		< 보 기 >
	ㄱ. 중량이나 용적 단위로 나타낸다. ㄴ. 화물의 가격이 높을수록 낮아진다. ㄷ. 운송 원가를 최고로 하여 결정된다. ㄹ. 부정기선 해운 시장에서는 변동이 심하다.

① ㄱ, ㄷ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

19. 다음은 기관실 점검 일지를 재구성한 것이다. (가)의 경우에 조치 사항으로 적절한 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

[기관실 점검 일지]

일시 : 2009년 ○○월 ○○일 ○○시

구 분	점검 부분	정상치	점검치	비 고
주기관	주냉각수 온도	70 ~ 80 ℃	80 ℃	정상
	배기 가스 온도	350 ~ 400 ℃	380 ℃	정상
	주베어링 온도	40 ~ 45 ℃	55 ℃	( 가 )
	주윤활유 압력	4.5 ~ 5.0 kg/㎠	2.0 kg/㎠	비정상

		< 보 기 >
	ㄱ. 발전기를 정지시킨다. ㄴ. 주냉각수 온도를 높인다. ㄷ. 주윤활유 급유량을 증가시킨다. ㄹ. 당직 항해사와 기관장에게 즉시 보고한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

20. 그림은 어떤 선박의 하역 장면과 화물창 내 모습을 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 크레인을 이용하여 하역한다. ㄴ. 부정기적으로 운항하는 선박이다. ㄷ. 화물창은 냉장 화물을 적재하기에 적합하다. ㄹ. 하역할 때 부두와 선체를 연결하는 램프가 필요하다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.