기초 제도 정답

1	②	2	③	3	③	4	⑤	5	⑤
6	②	7	③	8	⑤	9	①	10	④
11	①	12	③	13	⑤	14	③	15	②
16	④	17	②	18	①	19	④	20	①

해 설

1. [출제의도] 도면의 분류에서 도면에 대한 내용 및 특징을 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

제시된 그림 (가)는 설명도, (나)는 조립도이며, 학생들의 대화에서 재열은 설명도, 하나는 전자회로도, 해란은 조립도, 형수는 상세도를 설명하고 있어 옳게 말한 학생은 재열과 해란이다.

2. [출제의도] 투상도에서 점, 선 및 면의 투영에 대한 내용을 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

ㄱ. 면 A는 직각 삼각형, ㄴ. 면 B의 구멍은 정면도는 원, 평면도는 타원, 면 C는 정면도에서는 직각 삼각형의 면, 평면도에서는 외형선으로 표현된다.

3. [출제의도] 상표의 표시에서 국제 및 국가 표준을 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

ㄱ. IEC는 국제 전기 표준 회의, KS C는 한국 산업 표준, ㄷ. ISO는 국제 표준화 기구의 표시로 IEC와 ISO는 국제 표준이다.

4. [출제의도] 도면에서 선의 우선 순위에 따라 투상도에 적용할 수 있는지 묻는 문제이다.

도면에서 A는 중심선과 외형선, B는 숨은선과 외형선, C는 중심선과 숨은선, D는 숨은선으로 중복되어 있으며, B는 외형선, D는 숨은선으로 작도한다.

5. [출제의도] 투시 투상도와 정투상도에 대한 원리를  적용할 수 있는지 묻는 문제이다.

ㄱ. (가)는 투시 투상도의 작도 원리이고, ㄴ. (나)는 정투상도의 제3각법의 원리이며, ㄷ. (가)의 도면은 멀고 가까운 원근감을 느낄 수 있다.

6. [출제의도] 정투상도를 이해하고 도면에 치수 기입을 적용할 수 있는지 묻는 문제이다.

[오답풀이] 제3각법으로 작성된 정면도, 평면도를 보고 우측면도에서 ①은 수직 치수 50, ③은 수평 치수 60, 치수 3-R10, ④는 수평 치수 40, 수직 치수 60, ⑤는 수평 치수 60, 수직 치수 40, 3-R10 치수 오류이다.

7. [출제의도] 단면 표시 방법을 알고 실제 물체의 단면도를 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

[오답풀이] 입체도를 보고 작성된 평면도의 단면도에서 ①은 부품 상부, ②는 부품 우측, ④는 부품 중심선의 우측, ⑤는 부품 하단의 해칭이 오류이다.

8. [출제의도] 정투상도의 제3각법을 알고 정면도, 평면도에 적용할 수 있는지 묻는 문제이다.

ㄱ. 우측면도는 숨은선으로 표시되며, ㄴ, ㄷ, ㄹ은 정면도, 평면도에 대하여 우측면도가 사선 모양의 외형선으로 표현된다.

9. [출제의도] 스케치도를 보고 전자 부품의 기호를 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

[오답풀이] 전자 회로도에서 ②는 트랜지스터, ③은 세라믹 콘덴서, ④는 트랜지스터, 세라믹 콘덴서, ⑤는 가변저항, 코일의 기호 표시가 오류이다.

10. [출제의도] 입체도를 보고 스케치도의 작성 방법을 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

ㄱ. 스케치도에서는 제도 용구를 사용할 수 없으며, ㄴ. 정면도와 우측면도는 프리핸드법, ㄷ. 평면도는 프리핸드법과 프린트법으로 작성하였다.

11. [출제의도] CAD의 좌표 입력 방법을 이해하고 입체도를 탐구할 수 있는지 묻는 문제이다.

CAD 시스템을 이용하여 (가)의 좌표를 입력하여 나타나는 (나)의 투상도는 사각형과 사선의 외형선이 표현되며, <보기> ㄱ. 입체도의 평면도에서는 투상도가 표현된다.

12. [출제의도] 전개도의 작성 방법을 이해하고 육각뿔대에 적용할 수 있는지 묻는 문제이다.

ㄱ. NS로 비례척이 아님, ㄴ. 제1각법, ㄷ. 방사선법을 사용하며, ㄹ. 전개도의 위쪽은 운형자를 사용할 수 없다.

13. [출제의도] 제3각법을 알고 실제 물체의 투상도를 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

입체도를 보고 제3각법으로 작성된 투상도에서 ①은 정면도, 우측면도, ②는 평면도, ③은 평면도, 우측면도, ④는 평면도, 우측면도에서 투상선이 오류이다.

14. [출제의도] 기계 요소의 부품을 도면으로 작성할 때 내용을 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

ㄱ. A 부품은 너트, ㄴ. B 부품은 나사의 풀림을 방지하는 와셔, ㄷ. C 부품은 볼트로 KS B의 부문별 기호에 규정된 기계요소이다.

15. [출제의도] 투상도를 제3각법에 적용하고 척도를 탐구할 수 있는지 묻는 문제이다.

입체도를 보고 투상도를 작성하면, ㄱ. 정면도, 평면도에는 외형선, ㄴ. 우측면도의 전체 높이는 실제 치수25를 기입하며, ㄷ. 투상도의 가로×세로는 275×225로 척도를 적용하면 A3 용지가 적당하다.

16. [출제의도] 특수 투상도를 작성하는 방법을 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

(가)는 사투상도, (나) 등각 투상도이며, ㄱ. 투시 투상도에 대한 설명이고, ㄴ. 등각 투상도에 대한 설명이다.

17. [출제의도] 제3각법을 이해하고 투상도에 선을 적용할 수 있는지 묻는 문제이다.

[오답풀이] 입체도를 보고 작성한 투상도에서 정면도, 평면도에는 누락된 선이 없고, 우측면도에는 숨은 선이 누락되어 있다.

18. [출제의도] 정면도, 평면도, 측면도를 보고 입체도를 이해하고 있는지 묻는 문제이다.

[오답풀이] 제3각법으로 작성된 정면도, 평면도, 측면도를 보고 입체도에서 ②는 중앙의 입체 형상, ③은 오른쪽 돌출 구멍, ④는 위쪽 돌출 구멍, ⑤는 위쪽과 오른쪽 돌출 구멍의 입체 형상이 오류이다.

19. [출제의도] 조건을 이해하고 직각 삼각형에 적용하여 탐구할 수 있는지 문는 문제이다.

주어진 선분 AB를 이용하여 [조건]에 따라 작도한 평면도형의 직각 삼각형에서 ㄱ. 점 O는 직각 삼각형 빗변의 중심, ㄴ. 점 O는 점 A, B, C를 갖는 직각 삼각형의 외심, ㄷ. 선분 AB를 연장하여 180°를 90° 로 각 2등분하기, ㄹ. 선분 AB를 4등분하여 3등분의 길이를 선분 BC로 작도한다.

20. [출제의도] 검도 항목을 이해하고 실제 도면에 적용할 수 있는지 묻는 문제이다.

ㄱ. 정면도의 치수 (20)은 참고 치수, ㄴ. 6-∅2는 정면도, 측면도에서 중복되었으며, ㄷ. 측면도에서는 대칭 기호가 없고, ㄹ. 도면의 축소, 확대 및 복사에 대하여 도면 치수의 비교를 위한 비교 눈금 표시가 없다.