1. 그림은 1940년대 가상 뉴스의 한 장면이다. 새로운 기술에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

2011학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

직업탐구 영역(정보 기술 기초)

제 4 교시

성명			수험번호						3

직업탐구 영역

(정보 기술 기초)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

직업탐구 영역

(정보 기술 기초)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이제는 컴퓨터를 사용하기 위해 프로그램이 바뀔 때마다 배선반의 연결을 바꾸어야 하는 불편을 감수하지 않아도 될 것으로 보입니다.

명령어를 컴퓨터의 주기억장치에 저장시켜 차례로 수행하도록 하는 새로운 기술이 등장하였습니다.

		< 보 기 >
	ㄱ. 프로그램 내장 방식 기술이다. ㄴ. 최초의 디지털 컴퓨터인 에니악(ENIAC)에 사용된 기술이다. ㄷ. 기억장치에서 읽어낸 데이터를 제어장치와 연산장치로 보내 컴퓨터 내부에서 빠르게 계산할 수 있게 하는 기술이다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3

16

2권 중 1권

2. 다음 진리표에서 추출한 논리식을 바르게 간소화한 것은? [3점]

	① Y = A + B ② Y = A + B' ③ Y = A ㆍ B ④ Y = A B ⑤ Y = A ⊙ B

3. 그림은 기억장치의 관계를 도식화한 것이다. (가)～(라)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 기억 기능을 가지고 있지 않다. ㄴ. (나)는 CPU와 주기억장치의 속도 차이를 개선하기 위한 것이다. ㄷ. (다)는 보통 SRAM으로 구성된다. ㄹ. (라)는 주기억장치와 입ㆍ출력장치 사이의 속도 차이를 완충하는 역할을 한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

4. 다음의 [동작조건]과 [진리표]는 1회용 승차권 발매기를 논리 회로로 구현하기 위한 것이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

[동작조건]

◦ 1,000원짜리 1회용 승차권 발매기이다.

◦ 입력은 I0 ~ I3이고, 출력은 A, B이다.

◦ 입력이 있으면 1, 그렇지 않으면 0이다.

◦ 승차권이 발매되면 1, 그렇지 않으면 0이다.

◦ 거스름돈이 나오면 1, 그렇지 않으면 0이다.

[진리표]

입력				출력
대기	500원	1,000원	5,000원	승차권	거스름돈
I0	I1	I2	I3	A	B
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

		< 보 기 >
	ㄱ. 인코더 형태의 회로이다. ㄴ. 플립플롭을 사용해야 하는 순서 논리 회로이다. ㄷ. 메모리 요소와 피드백 기능을 필요로 하는 회로이다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 비행기를 타고 수학 여행을 가려고 하는 학생들의 [항공권]이 다음과 같을 때, 뒤쪽의 창측에 앉을 학생을 고르면? [3점]

◦ 항공권 좌석 안내문의 항공권 번호는 2진수 8비트이다.

◦ 학생들이 소지한 항공권의 좌석 번호는 16진수이다.

① 김하영, 이현우	② 김하영, 정유리	③ 이현우, 정유리

④ 이현우, 나지환	⑤ 정유리, 나지환

6. 그림은 저작권 보호를 위해 우리가 실천해야 할 사항이다. (가)에 포함되는 옳은 내용만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. P2P, 웹 하드에서 불법 영화, 음악 파일 등을 주고받지 않습니다. ㄴ. P2P 사이트에 내 PC의 영화, 음악이 공유되지 않도록 삭제합니다. ㄷ. 영화, 음악, 소설, 만화 등을 저작권자 허락 없이 인터넷 게시판에 올리지 않습니다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4

16

2권 중 1권

7. 그림은 컴퓨터 분류에 대한 수업 장면이다. (가)~(다)에 해당하는 컴퓨터로 옳은 것은?

(가)                (나)               (다)

①	범용	슈퍼	아날로그

②	범용	메인프레임	아날로그

③	전용	슈퍼	디지털

④	전용	마이크로	디지털

⑤	전용	슈퍼	하이브리드

8. 그림은 데이터 전송 방식에 대한 내용이다. (가), (나)에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 동기 전송 방식이다. ㄴ. (나)는 미리 정해진 수만큼의 문자를 일시에 전송하는 방식이다. ㄷ. (가)는 (나)에 비하여 전송 효율이 높아 고속 통신망에 많이 사용한다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 제어장치를 나타낸 것이다. (가)~(다)의 역할에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 주기억장치 내에 있는 명령어를 임시로 기억한다. ㄴ. (나)는 다음에 실행할 명령어가 저장된 번지를 기억한다. ㄷ. (다)는 명령 코드를 해독하여 필요한 신호를 발생시킨다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 철수와 영희의 대화 장면이다. 영희의 옳은 대답만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 프로그램에 오류가 없어야 한다. ㄴ. 프로그램이 효율적으로 수행되어야 한다. ㄷ. 프로그래머가 쉽게 이해할 수 있어야 한다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 프로그래밍 언어의 정의이다. 이에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

프로그래밍 언어는 컴퓨터와 인간이 서로 의사소통을 하기 위한 것이다.

① 저급 언어로는 기계어와 어셈블리어가 있다.

② 기계어는 컴퓨터가 직접 이해할 수 있는 언어이다.

③ 어셈블리어는 기계어와 1 : 1로 대응하는 기호로 이루어진 언어이다.

④ 고급 언어는 컴퓨터가 직접 이해할 수 없으므로 언어 번역 과정이 필요하다.

⑤ 최근에는 객체 지향 언어보다 절차 지향 언어가 프로그램 개발에 널리 사용된다.

12. 그림은 윈도XP의 장치 관리자 화면이다. 이 화면에서 할 수 있는 작업 내용을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. 바이러스를 검사하고 치료할 수 있다. ㄴ. 설치된 하드웨어 장치의 목록을 확인할 수 있다. ㄷ. CPU의 성능과 메모리 사용량을 실시간으로 알 수 있다. ㄹ. 물음표로 표시된 장치는 해당 드라이버를 설치하면 사용이 가능하다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

13. 대화 장면에서 ㉮에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 응용 소프트웨어이다. ㄴ. 컴퓨터에서 하드웨어 장치를 관리한다. ㄷ. 개인용 컴퓨터(PC)에는 설치할 수 없다. ㄹ. 윈도XP 대신 리눅스를 설치하여 사용할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

14. 워드프로세서(□글 2007)로 (가)의 문서를 (나)와 같이 편집하려고 한다. A ~ C에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. A의 글꼴과 글자 크기 변경은 [문단 번호] 메뉴에서 지정할 수 있다. ㄴ. B의 오른쪽 정렬 설정은 [문단 모양] 메뉴에서 지정할 수 있다. ㄷ. C의 셀 배경색 음영 설정은 [글자 모양] 메뉴에서 지정할 수 있다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13

16

2권 중 1권

15. 다음은 스프레드시트(엑셀)로 작성한 문서이다. (가)~(라) 셀의 함수식으로 옳은 내용을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. (가) =TOTAL(B3:D3) ㄴ. (나) =AVERAGE(B3:F3) ㄷ. (다) =RANK(E3,$E$3:$E$7) ㄹ. (라) =MAX(B3:B7)

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

16. 그림은 3G 기종의 스마트폰을 사용하는 통신 장면이다. (가), (나)에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[3점]

(가)                      (나)

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)의 AP(Access Point)는 유ㆍ무선 공유기이다. ㄴ. (나)의 망에서는 무료로 인터넷을 사용할 수 있다. ㄷ. (가)와 (나) 모두 무선 3G 인터넷을 사용할 수 있다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림의 통신망 구조에서 사용하는 매체 접근 제어 방식의 특징으로 옳은 내용을 <보기>에서 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. 모든 단말기는 공평한 전송 기회를 갖는다. ㄴ. 토큰을 받은 단말기만 데이터를 전송할 수 있다. ㄷ. 데이터를 전송하기 전에 통신 회선이 사용 중인지를 먼저 검사한다. ㄹ. 하나의 통신 회선을 공유하며, 특정 시점에 하나의 단말기만 데이터를 전송한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

18. 그림은 TCP/IP 계층 구조와 인터넷 연결 구성도이다. (가)~(마)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 응용 계층이다. ㄴ. (나)는 물리 계층이다. ㄷ. (다)는 최적의 경로를 찾아 주는 역할을 한다. ㄹ. (라)와 (마)는 모두 사용 가능한 IP 주소이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

19. 그림은 대형 마트의 디지털 시스템을 나타낸 것이다. (가)～(마)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)는 QR(Quick Response) 코드이다. ㄴ. (가)는 (나)에 비해 많은 양의 정보를 저장할 수 있다. ㄷ. (다)와 (라)는 시스템에 데이터를 입력하는 장치이다. ㄹ. (마)는 서명 정보를 보여 주는 출력 전용 장치이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

20. 그림은 HTML로 작성한 웹 페이지이다. (가)~(다)에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

		< 보 기 >
	ㄱ. (가)의 제목은 <HR> 태그를 이용한다. ㄴ. (나)의 목록은 <UL> 태그를 이용한다. ㄷ. (다)의 표는 <TABLE> 태그를 이용한다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14

16

2권 중 1권

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.